{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Rek 1","Rek 2","Rek 3","Onderdelenlijst totaal"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rek 1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Steekplaats 1","Steekplaats 2","Steekplaats 3","Steekplaats 4","Steekplaats 5","Steekplaats 6","Steekplaats 7","Steekplaats 8","Steekplaats 9","Steekplaats 10","Steekplaats 11","Steekplaats 12","Steekplaats 13","Steekplaats 14"]
["LT-800.4","LT-815.1","FT-198","TE-804","TE-300/TE-149.1","LT-970","TT-1002",null,"TE-150","TE-159.2","TE-166","TE-161.1","TE-193","TE-149.2"]
["LE-800.4",null,"FT-199","TE-813","TE-301","PT-970",null,null,"TE-151","TE-159.3","TE-167","TE-165.2","TE-194","TE-149.3"]
["LE-913",null,null,"TE-910",null,"LT-150",null,null,"TE-152","TE-161.2","TE-168","TE-176","TE-195","TE-166"]
["LT-913",{"$nulls":4},"QT-150",null,null,"TE-154","TE-161.3","TE-157","TE-186",null,"TE-162.7"]
["PT-918",{"$nulls":4},"TE-171",null,null,"TE-158.2","TE-162.1","T-169","TE-187"]
["PT-919",{"$nulls":4},"TE-172",null,null,"TE-158.3/TE-149.4","TE-163.1","T-170","TE-189"]
["TE-158.1",{"$nulls":7},"TE-160.1","TE-163.2","TE-181.1","TE-191"]
["TE-159.1",{"$nulls":7},"TE-160.2","TE-164",null,"TE-192"]
[{"$nulls":8},"TE-160.3","TE-165.1"]

{"sheet":"Rek 2","index":1,"n_rows":29,"n_cols":18,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Steekplaats 1","Steekplaats 2","Steekplaats 3","Steekplaats 4","Steekplaats 5","Steekplaats 6","Steekplaats 7","Steekplaats 8","Steekplaats 9","Steekplaats 10","Steekplaats 11","Steekplaats 12","Steekplaats 13","Steekplaats 14","Steekplaats 15","Steekplaats 16","Steekplaats 17","Steekplaats 18"]
["LSL-910","dPSH-818.8","LS-007","MAR-150.1","ES-150","LSLL-172.2","FISL-815.1","FS-156","FS-155","dPSH-814.1","LSLL-815.2","Gasstraat","Gasstraat","MAS-128","MAS-150.1","MAS-151.1","MBS-154","Gasstraat"]
["LSH-125","LS-001","MAR-151.1","MAR-151","ES-151","MgSO4","FISL-815.2","FS-165","dPS-169","dPSH-814.2","FSL-908","MgSO4","PS-170","MAS-129","MAS-151","MAS-152.1","MBS-155","MAS-162"]
["LSL-126","LS-002","MAR-162","MAR-152","ES-152","PS-115","LSH-816","LS-921","LSA-921","MKA-175","FSL-911","PSH-820.1",null,"MAS-130","MAS-151.1","MAS-178","MgSO4","shredder"]
["LSLL-910","LS-003","XEV-162.1dicht","MAR-152.1","ES-153","PS-118","LSH-817","LS-922","LSA-922","MKR-818.1","FSL-913","PSH-820.2",null,"MAS-133","MAS-152","MAS-804","MKR-172","XEV-163.10"]
["MAR-128","LS-004","XEV-162.1open","MAR-153","FS-156.1","SEAC standby","LSH-818","MgSO4","MKA-172","MKR-819.3","FSL-951","XEV-182/DF23",null,"MAS-134","MAS-153","MKS-151.2","MKR-175","XEV-163.11"]
["MAR-129","LS-005","XZS-176 dicht","MAR-157","FS-156.2","TSH-171","LSHH-800.3","MKR-820.2","PS-167.1","MKR-820.2","TSH-172",null,null,"MAS-135","MAS-157","MKS-152","MKS-172","XEV-163.12"]
["MAR-130","LS-006","XZS-176 open","MAR-160.1","LSH-171.1","TSL-171","LSHH-800.7","MPR-805.1","PS-167.2","MPR-816.3",null,null,null,"MAS-136","MAS-160.1","MKS-818.2","MKS-175","XEV-163.13"]
["MAR-133","MBR-155",null,"MAR-160.2","LSL-171","XS-112","LSHH-804.3","MPR-815.1","XEV-162.2dicht","MPR-819.1",null,null,null,"MAS-137","MAS-160.2","MKS-910","MKS-818.1","XEV-163.14"]
["MAR-134","MPR-950.1",null,"MAR-160.3","MgSO4","XS-113","LSL-800.5","MPR-816.1","XEV-162.2open","MPR-910a.1",null,null,null,"MAS-140","MAS-160.3","MMS-804.3","MKS-819.3","XEV-163.15"]
["MAR-135","XZS-156",null,"MAR-178","MS-156.2","XS-114","LSLL-800.2","MPR-816.2","XS1008 dicht","MPR-910s.1",null,null,null,"MAS-802","MAS-161","MPS-805.1","MKS-820.2","XEV-163.16"]
["MAR-136",null,null,"MAR-179","PS-129",null,"LSLL-802.2","MS-816a",null,"MS-816c",null,null,null,"MKS-128","MAS-179","MPS-815.1","MPS-819.1","XEV-163.17"]
["MAR-137",null,null,"MAR-804","PS-156",null,"LSLL-804.2","MS-816a",null,"MS-816c",null,null,null,"MKS-129","MKS-150","MPS-815.2","XEV-1008","XEV-163.18"]
["MAR-140",null,null,"MKR-150","TS-156",null,"LSLL-819.2","MS-816b",null,"PSL-802",null,null,null,"MKS-131","MKS-151.1","MPS-816.1","XEV-163.11","XEV-163.20"]
["MAR-802",null,null,"MKR-151.1","TS-157.1",null,"LSLL-820.2","MS-816b",null,"QE-811.1",null,null,null,"MKS-132","MKS-820.2","MPS-816.2","XEV-163.5","XEV-163.21"]
["MBR-154",null,null,"MKR-151.2","TS-157.2",null,"LSLL-820.3","TS-155.1",null,"QIT-811.1",null,null,null,"MKS-134","MMS-802","MPS-816.3","XEV-163.6","XEV-163.22"]
["MKR-128",null,null,"MKR-152","XS-112.1",null,"MAR-161","TS-155.2",null,"TSHH-814.1",null,null,null,"MKS-137","MPS-800","MPS-840","XEV-815","XEV-163.7"]
["MKR-129",null,null,"MKR-818.2","XS-113.1",null,"MMR-802","XS1008 open",null,"XSH-812",null,null,null,"MKS-802","MPS-802.1","MSS-159","XS-115","XEV-163.8"]
["MKR-131",null,null,"MKR-910","XS-152",null,"MMR-804.3",{"$nulls":6},"XEV-818","MPS-910a.1","SIC-152","XS-150","XEV-163.9"]
["MKR-132",null,null,"MPR-815.2","XS-153",null,"MPR-800",{"$nulls":6},"XEV-820.1","MPS-910s.1","XEV-152.1","XS-151"]
["MKR-134",null,null,"MSR-159","XS-154",null,"MPR-802.1",{"$nulls":6},"XEV-820.2","MPS-950.1","XEV-152.2"]
["MKR-137",null,null,"SIC-150","ZS-150",null,"MPR-804",{"$nulls":8},"XEV-152.3"]
["MKR-802",null,null,"SIC-151",{"$nulls":11},"XEV-163.1"]
["MS-156.1",{"$nulls":14},"XEV-163.19"]
[{"$nulls":15},"XEV-163.2"]
[{"$nulls":15},"XEV-163.23"]
[{"$nulls":15},"XEV-163.3"]
[{"$nulls":15},"XEV-163.4"]

{"sheet":"Rek 3","index":2,"n_rows":12,"n_cols":17,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Steekplaats 1","Steekplaats 2","Steekplaats 3","Steekplaats 4","Steekplaats 5","Steekplaats 6","Steekplaats 7","Steekplaats 8","Steekplaats 9","Steekplaats 10","Steekplaats 11","Steekplaats 12","Steekplaats 13","Steekplaats 14","Steekplaats 15","Steekplaats 16","Steekplaats 17"]
["QE-816.a","FT-816","FT-817","PT-150/PI-920.3","QE-817.a","QT-151","QE-819.b","LT-802.1",{"$nulls":5},"FCV-152","LCV-804.1","LCV-819.1","XPV-800"]
["QT-816.a","FI-816","FI-817","dPT-156","QT-817.a","FT-170","QT-819.b","LT-804.1",{"$nulls":5},"LCV-150","LCV-815.1","PCV-812","QCV-818"]
["LT-151","FT-150","LT-800.1","dPT-157","QE-818.b","NT-150","QE-820.a","LT-820.1",{"$nulls":5},"LCV-151","TCV-910","QCV-816","QCV-819"]
["LT-153/K-818.2","FT-151","QE-816.b","dPT-158","QT-818.b","NT-151","QT-820.a","PT-812",{"$nulls":5},"PCV-162","FCV-153","QCV-817","QCV-820.1"]
["LT-167","FT-152","QT-816.b","dPT-160","QE-819.a","ST-150","QE-820.b","QT-811.1",{"$nulls":5},"SC-150","TCV-183","LCV-170","QCV-820.2"]
["LT-168","FT-153","FT-171","dPT-161","QT-819.a","ST-151","QT-820.b","QE-817.b",{"$nulls":5},"SC-151","TCV-184","TC-170"]
[null,"FT-157","FT-172","PT-162","dPT-165",null,"QT-820.2","QT-817.b",{"$nulls":6},"SIC-154"]
[null,null,"FIT-176",null,"dPT-166",null,null,"QE-818.a",{"$nulls":6},"SIC-155"]
[null,null,"FT-818",{"$nulls":4},"QT-818.a"]
[null,null,"FI-818",{"$nulls":4},"LT-170"]

{"sheet":"Onderdelenlijst totaal","index":3,"n_rows":426,"n_cols":4,"rows_kept":426,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Onderdeel","PLC Rek","Steekplaats","Beschrijving"]
[]
["dPS-169",2,9,"De verschildruk switch van het doekenfilter bij hoge verschildruk."]
["dPSH-814.1",2,10,"De drukverschilswitch van de demister van de scrubber C-815"]
["dPSH-814.2",2,10,"De drukverschilswitch van de quench vloeistof door de quench koeler E-815."]
["dPSH-818.8",2,2,"De verschildruk switch bij een hoge verschildruk over de demister in de waskolom C-818."]
["dPT-156",3,4,"De bedhoogtemeting van de oven O-150."]
["dPT-157",3,4,"De bedhoogtemeting van de oven O-150."]
["dPT-158",3,4,"De bedhoogtemeting van de oven O-150."]
["dPT-160",3,4,"De bedhoogtemeting van de oven O-150."]
["dPT-161",3,4,"De bedhoogtemeting van de oven O-150."]
["dPT-165",3,5,"De verschildruk transmitter van de overheadleiding"]
["dPT-166",3,5,"De verschildruk transmitter van het doekenfilter."]
["ES-150",2,5]
["ES-151",2,5]
["ES-152",2,5]
["ES-153",2,5]
["FCV-152",3,14,"De flow regelklep over de bedbundel E-150 bij branderbed 1."]
["FCV-153",3,15,"De flow regelklep over de bedbundel E-150 bij branderbed 2."]
["FI-816",3,2,"De aanwijzende flowmeting van de waskolom C-816."]
["FI-817",3,3,"De aanwijzende flowmeting van de waskolom C-817."]
["FI-818",3,3,"De aanwijzende flowmeting van de waskolom C-818."]
["FISL-815.1",2,7]
["FISL-815.2",2,7]
["FIT-176",3,3,"De aanwijzende flowtransmitter van de perslucht benodigd voor de gasstraat."]
["FS-155",2,9,"De flowswitch van de circulatiepomp van het stoomsysteem P-150 bij lage flow."]
["FS-156",2,8,"De flowswitch van de condensaatpomp van het stoomsysteem P-151 bij lage flow."]
["FS-156.1",2,5,"De flowswitch van P-156.1."]
["FS-156.2",2,5,"De flowswitch van P-156.2."]
["FS-165",2,8,"De flowswitch van de trilgoot A-190 bij lage flow."]
["FSL-908",2,11,"De flowswitch van het koelwater op de triltoren A-191"]
["FSL-911",2,11,"De flowswitch van het koelwater op de platenkoeler E-815 van de quench C-815."]
["FSL-913",2,11,"De flowswitch van de koppeling van het oude en nieuwe koelwatersysteem."]
["FSL-951",2,11,"De flowswitch alarmering bij lage flow in de persleiding van de sealwater pomp P-950."]
["FT-150",3,2,"De flowtransmitter van het condensaat naar de condensor E-158."]
["FT-151",3,2]
["FT-152",3,2,"De flowtransmitter van de flow over de bedbundel E-150 bij branderbed 1."]
["FT-153",3,2,"De flowtransmitter van de flow over de bedbundel E-150 bij branderbed 2"]
["FT-157",3,2,"De flowtransmitter van het condensaat naar het buffervat V-151."]
["FT-170",3,6,"De digitale flowtransmitter van de watertoevoer naar de sproeilans."]
["FT-171",3,3,"De flowtransmitter van de gasbranders van bed 1."]
["FT-172",3,3,"De flowtransmitter van de gasbranders van bed 2."]
["FT-198",1,3]
["FT-199",1,3]
["FT-816",3,2,"De flowtransmitter van de waskolom C-816."]
["FT-817",3,3,"De flowtransmitter van de waskolom C-817."]
["FT-818",3,3,"De flowtransmitter van de waskolom C-818."]
["Gasstraat",2,12]
["Gasstraat",2,13]
["Gasstraat",2,18]
["LCV-150",3,14,"De niveauregelklep van het condensaatvat V-152."]
["LCV-151",3,14,"De niveauregelklep van de hoofddrum V-151."]
["LCV-170",3,16,"De niveauregelklep van de toevoer op het buffervat van het pompstation V-156."]
["LCV-804.1",3,15,"De niveauregelklep van de eindoxidatietank V-804."]
["LCV-815.1",3,15,"De niveauregelklep van de scrubber C-815."]
["LCV-819.1",3,16,"De niveauregelklep van het pompvat van de na-oxidatietank V-819."]
["LE-800.4",1,1,"De aanwijzende niveauswitch alarmering bij hoog niveau van opslagtank V-800b."]
["LE-913",1,1]
["LS-001",2,2]
["LS-002",2,2]
["LS-003",2,2]
["LS-004",2,2]
["LS-005",2,2]
["LS-006",2,2]
["LS-007",2,3]
["LS-921",2,8]
["LS-922",2,8]
["LSA-921",2,9]
["LSA-922",2,9]
["LSH-125",2,1]
["LSH-171.1",2,5]
["LSH-816",2,7,"De niveauswitch bij hoog niveau in de waskolom C-816."]
["LSH-817",2,7,"De niveauswitch bij hoog niveau in de waskolom C-817."]
["LSH-818",2,7,"De niveauswitch bij hoog niveau in de waskolom C-818."]
["LSHH-800.3",2,7,"De niveauswitch alarmering bij hooghoog niveau in opslagtank V-800a."]
["LSHH-800.7",2,7]
["LSHH-804.3",2,7,"De niveauswitch bij hooghoog niveau in de eindoxidatietank V-804."]
["LSL-126",2,1]
["LSL-171",2,5]
["LSL-800.5",2,7,"De niveauswitch bij laag niveau van opslagtank V-800b."]
["LSL-910",2,1,"De niveauswitch op laag en laaglaag niveau van de koelwaterbak."]
["LSLL-172.2",2,6]
["LSLL-800.2",2,7,"De niveauswitch bij laaglaag niveau in opslagtank V-800a."]
["LSLL-802.2",2,7,"De niveauswitch bij laaglaag niveau in het magnesium hydroxide opslagvat V-802."]
["LSLL-804.2",2,7,"De niveauswitch bij laaglaag niveau in de eindoxidatietank V-804."]
["LSLL-815.2",2,11,"De niveauswitch op laaglaag niveau in de scrubber C-815."]
["LSLL-819.2",2,7,"De niveauswitch alarmering bij laaglaag niveau van het pompvat van het na-oxidatievat V-819."]
["LSLL-820.2",2,7,"De niveauswitch alarmering  bij laaglaag in het pompvat van het oxidatievat V-820."]
["LSLL-820.3",2,7,"De niveauswitch alarmering bij laaglaag van het pompvat in het oxidatievat V-820."]
["LSLL-910",2,1,"De niveauswitch alarmering laag en laaglaag niveau van de koelwaterbak."]
["LT-150",1,6,"De niveautransmitter van het condensaatvat V-152."]
["LT-151",3,1,"De niveautransmitter van de hoofddrum V-151."]
["LT-153/K-818.2",3,1,"De niveautransmitter van het buffervat V-151."]
["LT-167",3,1,"De niveautransmitter van de voedingsbunker B-150."]
["LT-168",3,1,"De niveautransmitter van de voedingsbunker B-151."]
["LT-170",3,8,"De niveautransmitter van het buffervat van het pompstation V-156."]
["LT-800.1",3,3,"De niveautransmitter van opslagtank V-800a."]
["LT-800.4",1,1,"De niveautransmitter van opslagtank V-800b."]
["LT-802.1",3,8,"De niveautransmitter van het magnesium hydroxide opslagvat V-802."]
["LT-804.1",3,8,"De niveautransmitter van de eindoxidatietank V-804."]
["LT-815.1",1,2,"De niveau transmitter van de scrubber C-815."]
["LT-820.1",3,8,"De niveautransmitter van het pompvat van het oxidatievat V-820."]
["LT-913",1,1,"De niveautransmitter van de sealwatertank V-950."]
["LT-970",1,6,"De niveautransmitter van de stikstof opslagtank V-970."]
["MAR-128",2,1]
["MAR-129",2,1]
["MAR-130",2,1]
["MAR-133",2,1]
["MAR-134",2,1]
["MAR-135",2,1]
["MAR-136",2,1]
["MAR-137",2,1]
["MAR-140",2,1]
["MAR-150.1",2,4]
["MAR-151",2,4]
["MAR-151.1",2,3]
["MAR-152",2,4]
["MAR-152.1",2,4]
["MAR-153",2,4]
["MAR-157",2,4]
["MAR-160.1",2,4]
["MAR-160.2",2,4]
["MAR-160.3",2,4]
["MAR-161",2,7]
["MAR-162",2,3]
["MAR-178",2,4]
["MAR-179",2,4]
["MAR-802",2,1]
["MAR-804",2,4]
["MAS-128",2,14]
["MAS-129",2,14]
["MAS-130",2,14]
["MAS-133",2,14]
["MAS-134",2,14]
["MAS-135",2,14]
["MAS-136",2,14]
["MAS-137",2,14]
["MAS-140",2,14]
["MAS-150.1",2,15]
["MAS-151",2,15]
["MAS-151.1",2,15]
["MAS-151.1",2,16]
["MAS-152",2,15]
["MAS-152.1",2,16]
["MAS-153",2,15]
["MAS-157",2,15]
["MAS-160.1",2,15]
["MAS-160.2",2,15]
["MAS-160.3",2,15]
["MAS-161",2,15]
["MAS-162",2,18]
["MAS-178",2,16]
["MAS-179",2,15]
["MAS-802",2,14]
["MAS-804",2,16]
["MBR-154",2,1]
["MBR-155",2,2]
["MBS-154",2,17]
["MBS-155",2,17]
["MgSO4",2,5]
["MgSO4",2,6]
["MgSO4",2,8]
["MgSO4",2,12]
["MgSO4",2,17]
["MKA-172",2,9]
["MKA-175",2,10]
["MKR-128",2,1]
["MKR-129",2,1]
["MKR-131",2,1]
["MKR-132",2,1]
["MKR-134",2,1]
["MKR-137",2,1]
["MKR-150",2,4]
["MKR-151.1",2,4]
["MKR-151.2",2,4]
["MKR-152",2,4]
["MKR-172",2,17]
["MKR-175",2,17]
["MKR-802",2,1]
["MKR-818.1",2,10]
["MKR-818.2",2,4]
["MKR-819.3",2,10]
["MKR-820.2",2,8]
["MKR-820.2",2,10]
["MKR-910",2,4]
["MKS-128",2,14]
["MKS-129",2,14]
["MKS-131",2,14]
["MKS-132",2,14]
["MKS-134",2,14]
["MKS-137",2,14]
["MKS-150",2,15]
["MKS-151.1",2,15]
["MKS-151.2",2,16]
["MKS-152",2,16]
["MKS-172",2,17]
["MKS-175",2,17]
["MKS-802",2,14]
["MKS-818.1",2,17]
["MKS-818.2",2,16]
["MKS-819.3",2,17]
["MKS-820.2",2,15]
["MKS-820.2",2,17]
["MKS-910",2,16]
["MMR-802",2,7]
["MMR-804.3",2,7]
["MMS-802",2,15]
["MMS-804.3",2,16]
["MPR-800",2,7]
["MPR-802.1",2,7]
["MPR-804",2,7]
["MPR-805.1",2,8]
["MPR-815.1",2,8]
["MPR-815.2",2,4]
["MPR-816.1",2,8]
["MPR-816.2",2,8]
["MPR-816.3",2,10]
["MPR-819.1",2,10]
["MPR-910a.1",2,10]
["MPR-910s.1",2,10]
["MPR-950.1",2,2]
["MPS-800",2,15]
["MPS-802.1",2,15]
["MPS-805.1",2,16]
["MPS-815.1",2,16]
["MPS-815.2",2,16]
["MPS-816.1",2,16]
["MPS-816.2",2,16]
["MPS-816.3",2,16]
["MPS-819.1",2,17]
["MPS-840",2,16]
["MPS-910a.1",2,15]
["MPS-910s.1",2,15]
["MPS-950.1",2,15]
["MS-156.1",2,1]
["MS-156.2",2,5]
["MS-816a",2,8]
["MS-816a",2,8]
["MS-816b",2,8]
["MS-816b",2,8]
["MS-816c",2,10]
["MS-816c",2,10]
["MSR-159",2,4]
["MSS-159",2,16]
["NT-150",3,6,"De vermogensmeting van de verbrandingslucht ventilator K-150."]
["NT-151",3,6]
["PCV-162",3,14]
["PCV-812",3,16]
["PS-115",2,6,"De drukswitch voor lage persdruk persluchtcompressor K-176."]
["PS-118",2,6,"De drukswitch voor hoge persdruk aan uitlaatzijde van het kleppenstation lucht."]
["PS-129",2,5,"De drukswitch voor lage inlaatdruk klepstation water."]
["PS-156",2,5,"De drukswitch voor lage persdruk pompstation."]
["PS-167.1",2,9,"De drukswitch van het perslucht buffervat V-169."]
["PS-167.2",2,9,"De drukswitch van het perslucht buffervat V-169."]
["PS-170",2,13,"De drukswitch van de inlaat druk van de perslucht naar de pulskleppen van het doekenfilter."]
["PSH-820.1",2,12,"De drukswitch alarmering van oxidatieblower K-820a."]
["PSH-820.2",2,12,"De drukswitch alarmering van oxidatieblower K-820b."]
["PSL-802",2,10]
["PT-150/PI-920.3",3,4,"De druktransmitter van het stoomsysteem."]
["PT-162",3,4,"De druktransmitter van de onderdrukmeting in de oven O-150."]
["PT-812",3,8,"De druktransmitter van de (onder)druk bij de ingang van de quench C-815."]
["PT-918",1,1,"De druktransmitter van de perslucht naar het doekenfilter F-150."]
["PT-919",1,1,"De druktransmitter van het expansievat V-172."]
["PT-970",1,6,"De druktransmitter van de stikstof opslagtank V-970."]
["QCV-816",3,16,"De pH regelklep van de waskolom C-816."]
["QCV-817",3,16,"De pH regelklep van de waskolom C-817."]
["QCV-818",3,17,"De pH regelklep van de waskolom C-817."]
["QCV-819",3,17,"De pH regelklep van het na-oxidatievat V-819."]
["QCV-820.1",3,17,"Vervallen."]
["QCV-820.2",3,17,"De dichtheids regelklep op de waskolom C-818 van oxidatievat V-820."]
["QE-811.1",2,10]
["QE-816.a",3,1]
["QE-816.b",3,3]
["QE-817.a",3,5]
["QE-817.b",3,8]
["QE-818.a",3,8]
["QE-818.b",3,5]
["QE-819.a",3,5]
["QE-819.b",3,7]
["QE-820.a",3,7]
["QE-820.b",3,7]
["QIT-811.1",2,10,"De aanwijzende SO2 transmitter (de SO2 meter)"]
["QT-150",1,6,"De zuurstof meter."]
["QT-151",3,6,"De kwaliteit transmitter (stofmeting)"]
["QT-811.1",3,8,"De SO2 meter"]
["QT-816.a",3,1,"De eerste pH elektrode van de pH meting van de waskolom C-816."]
["QT-816.b",3,3,"De tweede pH elektrode van de pH meting van de waskolom C-816."]
["QT-817.a",3,5,"De eerste pH elektrode van de pH meting van de waskolom C-817."]
["QT-817.b",3,8,"De tweede pH elektrode van de pH meting van de waskolom C-817."]
["QT-818.a",3,8,"De eerste pH elektrode van de pH meting van de waskolom C-818."]
["QT-818.b",3,5,"De tweede pH elektrode van de pH meting van de waskolom C-818."]
["QT-819.a",3,5,"De eerste pH elektrode van het na-oxidatievat V-819."]
["QT-819.b",3,7,"De tweede pH elektrode van het na-oxidatievat V-819."]
["QT-820.2",3,7,"De dichtheidsmeting van het oxidatievat V-820."]
["QT-820.a",3,7,"De eerste pH elektrode van het oxidatievat V-820."]
["QT-820.b",3,7,"De tweede pH elektrode van het oxidatievat V-820."]
["SC-150",3,14,"De frequentie omvormer van voedingsschroef A-150."]
["SC-151",3,14,"De frequentie omvormer van voedingsschroef A-151."]
["SEAC standby",2,6]
["shredder",2,18]
["SIC-150",2,4]
["SIC-151",2,4]
["SIC-152",2,16]
["SIC-154",3,15]
["SIC-155",3,15]
["ST-150",3,6]
["ST-151",3,6]
["T-169",1,11]
["T-170",1,11]
["TC-170",3,16]
["TCV-183",3,15,"De gasregelklep van bed 1."]
["TCV-184",3,15,"De gasregelklep van bed 2."]
["TCV-910",3,15,"De temperatuur regelklep nieuwe koelwater."]
["TE-149.2",1,14]
["TE-149.3",1,14]
["TE-150",1,9]
["TE-151",1,9,"Het thermokoppel van  de temperatuurmeting in de uitgaande leiding van de bedbundel E-150. (eerste laag)"]
["TE-152",1,9,"Het thermokoppel van  de temperatuurmeting in de uitgaande leiding van de bedbundel E-150. (tweede laag)"]
["TE-154",1,9,"Het thermokoppel van  de temperatuurmeting in de uitgaande leiding van membraanwand E-153."]
["TE-157",1,11]
["TE-158.1",1,1]
["TE-158.2",1,9,"Het thermokoppel van de bovenste meting in bed 1 van de oven O-150."]
["TE-158.3/TE-149.4",1,9]
["TE-159.1",1,1]
["TE-159.2",1,10,"Het thermokoppel van de bovenste meting in bed 2 van de oven O-150."]
["TE-159.3",1,10,"Scada de middelste temperatuurmeting van bed 2."]
["TE-160.1",1,9]
["TE-160.2",1,9,"Het thermokoppel van de onderste meting in bed 1 van de oven O-150."]
["TE-160.3",1,9]
["TE-161.1",1,12]
["TE-161.2",1,10,"Het thermokoppel van de onderste meting in bed 2 van de oven O-150."]
["TE-161.3",1,10]
["TE-162.1",1,10,"Het thermokoppel van de temperatuur tussen de aansteekbranders van de oven O-150."]
["TE-162.7",1,14]
["TE-163.1",1,10,"Het eerste thermokoppel van de freeboard temperatuur van de oven O-150."]
["TE-163.2",1,10,"Het tweede thermokoppel van de freeboard temperatuur van de oven O-150."]
["TE-164",1,10,"Het thermokoppel van de steenbekleding."]
["TE-165.1",1,10,"Het eerste thermokoppel van de uitgangstemperatuur van de oven O-150."]
["TE-165.2",1,12,"Het tweede thermokoppel van de uitgangstemperatuur van de oven O-150."]
["TE-166",1,11,"De temperatuur meter bij de ingang van het doekenfilter."]
["TE-166",1,14,"De temperatuur meter bij de ingang van het doekenfilter."]
["TE-167",1,11,"Het thermokoppel van de ingangstemperatuur van de verbrandingslucht ventilator K-150."]
["TE-168",1,11]
["TE-171",1,6,"Het thermokoppel voor ingangstemperatuur van de rookgassen naar de sproeikoeler."]
["TE-172",1,6,"Het thermokoppel voor uitgangstemperatuur van de rookgassen naar de sproeikoeler."]
["TE-176",1,12,"De temperatuur meter bij de ingang voor het doekenfilter F-150."]
["TE-181.1",1,11,"De temperatuur meting in de conus van de cycloon S-150."]
["TE-186",1,12,"Het thermokoppel boven in de voedingsbunker B-150."]
["TE-187",1,12,"Het thermokoppel boven in de voedingsbunker B-151."]
["TE-189",1,12]
["TE-191",1,12]
["TE-192",1,12,"Het thermokoppel in het midden van de voedingsbunker B-150."]
["TE-193",1,13,"Het thermokoppel onder in de voedingsbunker B-150."]
["TE-194",1,13,"Het thermokoppel in het midden van de voedingsbunker B-151."]
["TE-195",1,13,"Het thermokoppel onder in de voedingsbunker B-151."]
["TE-300",1,5]
["TE-301",1,5]
["TE-804",1,4,"De temperatuurmeting van de eindoxidatietank V-804."]
["TE-813",1,4,"De temperatuursmeting van de rookgassen in de uitgang van de scrubber C-815."]
["TE-910",1,4,"De temperatuurmeting in de koelwaterbak."]
["TS-155.1",2,8,"De temperatuursswitch van de jalousie kleppen bij hoge buitentemperatuur."]
["TS-155.2",2,8,"De temperatuursswitch van de jalousie kleppen bij lage buitentemperatuur."]
["TS-156",2,5,"De temperatuurswitch in de zuig van pomp P-156.1 welke de TCV-156 open/dicht stuurt."]
["TS-157.1",2,5]
["TS-157.2",2,5]
["TSH-171",2,6]
["TSH-172",2,11]
["TSHH-814.1",2,10,"De temperatuur switch alarmering bij hooghoog temperatuur van de rookgassen in de uitlaat van de quench E-815."]
["TSL-171",2,6]
["TT-1002",1,7]
["XEV-1008",2,17]
["XEV-152.1",2,16]
["XEV-152.2",2,16]
["XEV-152.3",2,16]
["XEV-162.1dicht",2,3]
["XEV-162.1open",2,3]
["XEV-162.2dicht",2,9]
["XEV-162.2open",2,9]
["XEV-163.1",2,16,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.10",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.11",2,17,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.11",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.12",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.13",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.14",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.15",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.16",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.17",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.18",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.19",2,16,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.2",2,16,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.20",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.21",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.22",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.23",2,16,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.3",2,16,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.4",2,16,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.5",2,17,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.6",2,17,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.7",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.8",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-163.9",2,18,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-182/DF23",2,12,"De pulskleppen van het doekenfilter."]
["XEV-815",2,17,"Het snelsluitklepje van de quench C-815."]
["XEV-818",2,14,"De elektrische snelsluitklep voor het spoelen van de demisters S-818 en S-822."]
["XEV-820.1",2,14]
["XEV-820.2",2,14]
["XPV-800",3,17,"De verlaadklep."]
["XS1008 dicht",2,9]
["XS1008 open",2,8]
["XS-112",2,6,"De eindstandschakelaar van XPV-112 in positie dicht."]
["XS-112.1",2,5,"De eindstandschakelaar van XPV-112 in positie open."]
["XS-113",2,6,"De eindstandschakelaar van XPV-113 in positie dicht."]
["XS-113.1",2,5,"De eindstandschakelaar van XPV-113 in positie open."]
["XS-114",2,6]
["XS-115",2,17]
["XS-150",2,17]
["XS-151",2,17]
["XS-152",2,5]
["XS-153",2,5]
["XS-154",2,5]
["XSH-812",2,10]
["XZS-156",2,2]
["XZS-176 dicht",2,3]
["XZS-176 open",2,3]
["ZS-150",2,5]