{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["T00P1","T01P1","T01P2","T01P3","T01P4","T01P5","T03P1","T04P1","T10P1","T10P2","T01C1","wconfig.cdb","Sheet4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":41,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"T00P1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T03P1 is PLC nr 0","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 2,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[2]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 0,11: Bit C3008 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[0]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[0],  dimension=1, address=6400, bit=9, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 0,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[0]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[0], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
[]
[]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T01P1","index":1,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T03P1 is PLC nr 1","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 1,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[1]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 1,11: Bit C3008 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[1]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[1],  dimension=1, address=6400, bit=9, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 1,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[1]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[1], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
[]
["Produktcode Walslijn naar lvl2","2018-12-20","SINEC_H1",null,"Lengte van dataset 1,88 aanpassen: Length = 82"]
[null,"2018-12-20","IOXLATOR",null,"Dataset 1,88: nieuwe tag conversie toevoegen: "]
[]
[{"$nulls":4},"Tag array rcp_prodcode_flp heeft lengte 10, en type is float. "]
[{"$nulls":4},"Voor lijn 1 iw de tag rcp_prodcode_flp[1], op PLC adres V10080 voor PLC 1"]
[null,"2018-12-20","IML",null,"Aanpassen shared/proce/tx_pc_l1.prg. Regel 13 toevoegen, zie onderstaande figuur"]
[]
[{"$nulls":4},"De recept code wordt in FL uitgelezen vanuit een database, en naar de PLC gekopieerd. Vanuit de PLC wordt de code doorgegeven aan lvl2."]
[]
["Produktcode Walslijn naar lvl2, wijziging nav CLICK project",null,"IOXLATOR",null,"In H1_DS[1][88] de tag conversie rcp_prodcode_flp[1] verwijderen"]
[]
[null,null,"IML",null,"In tx_pc_l1.prg de volgende regel (regelnummer 13) verwijderen:"]
[{"$nulls":4},"rcp_procode_flp[1] = p1_productcode"]
[]
[null,null,"T01P1",null,"In SFP35 de volgende regel wijzigigen:"]
[{"$nulls":4},"Oude regel: 00011  MATH  V26064. := V10080."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe regel: 00011  MATH  V26064. = V3402."]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T01P2","index":2,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T03P1 is PLC nr 2","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 2,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[2]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 2,11: Bit C3011 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[2]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[2],  dimension=1, address=6400, bit=12, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 2,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[2]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[2], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T01P3","index":3,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T03P1 is PLC nr 3","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 3,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[3]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 3,11: Bit C3054 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[3]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[3],  dimension=1, address=6400, bit=9, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 3,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[3]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[3], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T01P4","index":4,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T03P1 is PLC nr 4","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 4,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[4]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 4,11: Bit C3008 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[4]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[4],  dimension=1, address=6400, bit=9, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 4,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[4]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[4], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
[]
["Produktcode Walslijn naar lvl2","2018-12-20","SINEC_H1",null,"Lengte van dataset 4,89 controleren: Length = 200"]
[null,"2018-12-20","IOXLATOR",null,"Dataset 4,88: nieuwe tag conversie toevoegen: "]
[]
[{"$nulls":4},"Tag array rcp_prodcode_flp heeft lengte 10, en type is float. "]
[{"$nulls":4},"Voor lijn 4 iw de tag rcp_prodcode_flp[4], op PLC adres V10493 voor PLC 4"]
[null,"2018-12-20","IML",null,"Aanpassen shared/proce/tx_pc_l4.prg. Regel 13 toevoegen, zie onderstaande figuur"]
[]
[{"$nulls":4},"De recept code wordt in FL uitgelezen vanuit een database, en naar de PLC gekopieerd. Vanuit de PLC wordt de code doorgegeven aan lvl2."]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T01P5","index":5,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T03P1 is PLC nr 5","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 5,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[5]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 3,11: Bit C3008 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[5]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[5],  dimension=1, address=6400, bit=9, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 5,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[5]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[5], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T03P1","index":6,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T03P1 is PLC nr 8","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 8,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[8]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 8,11: Bit C3054 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[8]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[8],  dimension=1, address=6400, bit=7, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 8,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[8]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[8], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T04P1","index":7,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T04P1 is PLC nr 13","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 13,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[13]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 13,11: Bit C3008 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[13]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[13],  dimension=1, address=6400, bit=9, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 13,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[13]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[13], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T10P1","index":8,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T10P1 is PLC nr 10","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 10,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[10]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 10,11: Bit C3008 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[10]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[10],  dimension=1, address=6400, bit=9, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 10,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[10]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[10], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T10P2","index":9,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Teruglezen setpoints, T10P2 is PLC nr 6","2018-12-20","IOXLATOR",null,"Teruglezen DS 6,15 uit PLC: read trigger = ccr_lvl2_change_sp[6]; RD kolom op Y zetten."]
[{"$nulls":4},"Tag ccr_lvl2_change_sp is DIGITAL en heeft array lengte 20."]
[]
[{"$nulls":4},"DS 6,11: Bit C3008 uit plc lezen en koppelen aan ccr_lvl2_change_sp[6]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[6],  dimension=1, address=6400, bit=9, conv=BIT"]
[]
[{"$nulls":4},"DS 6,16: Bit C3750 van FL naar PLC sturen, koppelen aan tag ccr_lvl2_change_sp[6]:"]
[{"$nulls":4},"data tag=ccr_lvl2_change_sp[6], dimension=1, address=3750,bit=leeg, conv=BYTE"]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"T01C1","index":10,"n_rows":72,"n_cols":5,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wijziging","Gereed","Taak",null,"Door te voeren aanpassing"]
["Aanpassen schermindeling voor CCR","2018-12-20","wconfig.cdb",null,"Indeling voor PC VEGHNLTC612 toevoegen"]
[{"$nulls":4},"Na aanpassen van database deze via batch bestand wconfig.bat laten bijwerken. Bijwerken betekent dat index bestand vernieuwd wordt."]
[{"$nulls":4},"Indeling schermen in opgenomen in tab wconfig.cdb"]
[]
[{"$nulls":4},"Bestand wconfig.bat"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Bestand wconfig.sql"]
[]
["Nieuw scherm voor alarmen tbv CCR","2018-12-20","ccralog.g",null,"Alarm scherm met overzicht van alle openstaande alarmen. Dit alarm scherm kan niet vanaf een ander scherm opgeroepen worden. CCRALOG kan ook niet verlaten worden. Scherm is bedoeld om continu in beeld te houden. Zie hiervoor de configuratie van NLVEGH103"]
{"$rows_empty":31}
[{"$nulls":4},"CCRALOG scherm wordt in applicatie opgenomen door ccralog.gx te importeren."]
[]
["Webclient inloggen met RDP op server","2018-12-20","webclient",null,"Nieuwe gebruiker aanmaken op FL server: CCR_USER, deze heeft administrator rechten en wachtwoord: bgktv"]
[{"$nulls":4},"Programma voor weblcient plaatsen in c:\\webclient2, basis bestand webclient2.zip"]
[{"$nulls":4},"Let op: map webclient2 apart op slaan op RAS!!!!"]
[{"$nulls":4},"Voor user ccr_user het programma c:\\webclient2\\flweb.exe automatisch laten starten bij inloggen."]
[null,null,"GRAPH",null,"Voor juist inloggen van een RDP user dient PVB scripting in splash.g aangepast te worden voor het object '5 sec vertraging'."]
[]
[]
[]
["Aanpassing flweb.exe",null,"webclient",null,"Voorkomen van aflsuiten verkeerde graph.exe indien ccr_user uitlogt. Bij kill van flweb.exe er voor zorgen dat alleen graph.exe welke dor deze user is geopend wordt afgesloten."]
[{"$nulls":4},"Bestand webclient2-20181221.zip gebruiken om de inhoud van c:\\webclient2 te vervangen."]
[{"$nulls":4},"Bij gebruik van Win2003 server R2 als client PC wordt kan als user 'console' gebruikt worden. Hiervoor is PVB scripting aangepast."]
[]
["Foutmeldinge ctgen bij grafische schermen",null,"GRAPH",null,"ctgen meldt voor 2 grafische schermen een fout:"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"pr_cond.g : Verwijder animatie van object #16586 (hoed), regelklep voor tank O434."]
[{"$nulls":4},"pr_enzym.g : Verwijder animatie van object #16446 (hoed), regelklep voor tank O161."]
[]
["Redundant tags zonder referentie verwijderen",null,"VRN",null,"Vanaf command prompt bij niet actieve FL vrn configuratie genereren: vrn_init -c > vrn_init.txt"]
[{"$nulls":4},"In de log file niet gevonden tags voor redundantie verwijderen uit VN info tabel."]
[]
["Font substitutes global instellen",null,"WINDOWS2K3",null,"De fonts Helv, Helveticca naar Arial laten verwijzen via registry, zie instellingen onderstaande figuur."]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Door Helv en Helvetica naar Arial te laten verwijzen worden dit true type fonts, en zijn de letters minder brokkelig."]
[]
["Laden SFS37 (V3.1) en SFS38 (V3.1)",null,"PLC",null,"Laden van SFS37 en SFS38, dit is een nieuwe versie. SFS38 heeft geen functionele wijziging, opschonen code. SFS38 versie 3.1 maakt geen gebruik meer van tijdelijke registers V1 en V2. Registers zijn vervangen door tijdelijke variabelen (Tx). Tevens is code opgeschoond."]
[{"$nulls":4},"Nieuwe versies zijn opgenomen in bestand SFS_37_38_CCR.FSS"]

{"sheet":"wconfig.cdb","index":11,"n_rows":12,"n_cols":23,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PC","MONITOR","SCREEN","XPOS1","XPOS2","XPOS3","XPOS4","YPOS1","YPOS2","YPOS3","YPOS4","SIZE1","SIZE2","SIZE3","SIZE4","WIDTH1","WIDTH2","WIDTH3","WIDTH4","START1","START2","START3","START4"]
["FL_EIWIT_S1",1,4,256,380,680,980,0,768,768,768,768,225,225,225,1024,300,300,300,"start"]
["FL_EIWIT_S2",1,4,256,380,680,980,0,768,768,768,768,225,225,225,1024,300,300,300,"start"]
["PIERRE",0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1024,0,0,0,1280,0,0,0,"start"]
["DMVW8697",1,4,0,1024,0,1024,0,0,768,768,768,768,768,768,1024,1024,1024,1024,"start","ov_afvw","start","start"]
["DMVW8707",0,4,0,1024,0,1024,0,0,768,768,768,768,768,768,1024,1024,1024,1024,"start","start","start","start"]
["DMVW8708",0,4,0,1024,0,1024,0,0,768,768,768,768,768,768,1024,1024,1024,1024,"start","start","start","start"]
["DMVW8709",0,4,0,1024,0,1024,0,0,768,768,768,768,768,768,1024,1024,1024,1024,"start","start","start","start"]
["DMVW8710",0,4,0,1024,0,1024,0,0,768,768,768,768,768,768,1024,1024,1024,1024,"start","start","start","start"]
["RLD-DC7600",0,1,0,1024,0,1024,0,0,768,768,1024,1024,1024,1024,768,768,768,768,"start","hardw","start","start"]
["T01C1-C6",0,4,0,1024,0,1024,0,0,768,768,768,768,768,768,1024,1024,1024,1024,"start","start","start","start"]
["NLVGHTC103",null,4,null,1024,null,1024,null,null,768,768,768,768,768,768,1024,1024,1024,1024,"start","start","start","ccralog"]

{"sheet":"Sheet4","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}