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[bookmark: _Toc273818073][bookmark: _Toc275441329]Systeem installatie
[bookmark: _Toc273818074][bookmark: _Toc275441330]BIOS instellingen
De volgende BIOS instellingen worden aangeraden voor het systeem Pro3120. De BIOS instellingen worden opgeroepen met F10, aan het begin van de opstart van het systeem.

BIOS onderdeel: Power
Optie:	After AC Power Failure		=	[Auto]

BIOS onderdeel: Boot
Optie:	Boot-time Diagnostics Screen	=	[Enabled]
Optie:	ESC: Boot Menu				=	[Enabled]
Optie:	F9: Diagnostics				=	[Disabled]
Optie:	F10: Setup					=	[Enabled]
Optie:	F11: Recovery				=	[Disabled]

[bookmark: _Ref184540144][bookmark: _Ref184540169][bookmark: _Ref184540178][bookmark: _Ref184540325][bookmark: _Ref184540639][bookmark: _Installatie_Microsoft_Windows]

[bookmark: _Toc273818075][bookmark: _Toc275441331]Installatie Microsoft Windows XP Professional.

Volg de navolgende aanwijzingen, zorg ervoor met de juiste CD/DVD te starten.
	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\XP\xpf6.bmp]
	Boot vanaf de DVD met “Windows XP + SP2 Nederlands”, dan wordt automatisch de setup van Windows XP gestart.

 


	[image: ]
	Het welkomstscherm van Windows XP installatie verschijnt.

Zodra dit scherm verschijnt druk op <Enter> om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp2.bmp]
	Druk vervolgens op <F8> om de gebruikers overeenkomst te accepteren.

	[image: ]
	Verwijder alle aanwezige partities met <D> <Enter> <L> zodat er alleen nog maar “Unpartitioned space” over is.
Indien een D-schijf aanwezig is kan deze bewaard worden, verwijder dan alleen de C partitie!

	[image: ]
	Maak een nieuwe partitie aan met <C> en met een grootte van 200.000 Megabytes. Druk op <Enter> om de partitie aan te maken

Selecteer daarna vrije ruimte en gebruik alle beschikbare ruimte om de 2e partitie van te maken met <D> en dan <Enter>.

Selecteer hierna weer de 1e partitie (Partition1) en druk op <Enter> om Windows op deze partitie te installeren.
Letop: in scherm afdruk wordt E: gebruikt ipv D:!

	[image: ]
	Kies de 1e formatteer optie: “Partitie formatteren als NTFS-bestandssysteem (Snel)”

Druk op <Enter> om door te gaan.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp5.bmp]
	De schijf wordt nu geformatteerd en Windows kopieert de benodigde bestanden om het grafische gedeelte van de installatie te kunnen starten.

De computer zal tussendoor opnieuw opstarten.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp6.bmp]
	Wacht tot het volgende scherm verschijnt en klik hier op “Aanpassen”.



	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp7.bmp]
	Wijzig “Standaarden en notaties” 
in “Nederlands (Nederland)”

Vul bij “Locatie”, “Nederland” in.
Bewaar deze instellingen met “Toepassen”.

Selecteer vervolgens het tabblad “Talen”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp8.bmp]
	In het tabblad de knop “Details” selecteren en hier de toetsenbord opties configureren.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp10.bmp]
	Verwijder daar alle toetsenbordindelingen op “Engels (Verenigde Staten)” na, laat ook alleen de hier getoonde instelling voor toetsenbord over..

Klik op “OK” om de keuze te bevestigen.
Klik vervolgens op “Volgende” om door te gaan.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\Xp12.bmp]
	Naam: DWP Seppe

Organisatie: BrabantWater

Druk op “Volgende” om door te gaan.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp13.bmp]

Produktcode OEM: KYKVX-86GQG-2MDY9-F6J9M-K42BQ

	Voer de juiste product code in en druk op “Volgende”.

Geldige productcodes zijn:
GCRKF-KGDX3-2TM79-9X7R9-Q3XVT 

WX8VB-YW7CB-DW4C4-9G6BQ-D3XVT 

MKBYG-F8JYM-YBXTG-GP39P-W8G7T 

CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M




	

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp14.bmp]
	De computernaam voor de derde client in DWP Seppe is: 
CLIENT3.

Het Administrator wachtwoord is: admin364

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp15.bmp]
	Stel de tijd22zone in op 
“(GMT +1:00) Amsterdam…” 

Vink “Klok automatisch aanpassen aan zomertijd en wintertijd” aan.

Druk op “Volgende” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp16.bmp]
	Wacht tot de installatie voorbereiding van de software is voltooid.

	

	Druk op “Ok” om door te gaan

	[image: ]
	Druk binnen de tijd op “OK” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp22.bmp]
	Windows wordt nu voor de 1e keer gestart. Vervolg met de configuratie van Windows.





	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp23.bmp]
	Configuratie van Windows voordat het systeem voor de eerste keer gestart wordt.
Druk op “Volgende” om door te gaan.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp24.bmp]
	Vink “Automatisch update nu niet inschakelen” aan en druk op “Volgende” om door te gaan.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp27.bmp]
	Vul bij “Uw naam” de gebruikersnaam “Operator” in en druk op “Volgende” om door te gaan.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\xp28.bmp]
	De installatie is hierbij compleet

Druk op “Voltooien” om de installatie te voltooien.





[bookmark: _Ref184540147][bookmark: _Toc273818076][bookmark: _Toc275441332]
Installeren drivers
Na de installatie van XP ontbreken nog een aantal drivers, deze moeten handmatig geïnstalleerd worden.
Hiervoor dient het configuratiescherm geopend te worden: “Start  Configuratiescherm”. Kies voor de Klassieke weergave, zodat alle onderdelen in het Configuratiescherm met een icoon worden weergegeven

	[image: D:\temp\capture\xp25-9-2010-11.37.21.jpg]
	Ga naar “Start  Configuratiescherm  Systeembeheer  Computerbeheer” 

En open vervolgens “Computer beheer (lokaal)”, gevolgd door “Systeemwerkset”. Kies dan de optie “Apparaatbeheer”. In het rechterscherm worden nu de geïnstalleerde en onbekende apparaten getoond. Voor de onbekende apparaten dienen drivers geïnstalleerd te worden.

De ontbrekende drivers bevinden zich op de DVD HP Restore Plus!



	Voor iedere ontbrekende driver dient nu het volgende uitgevoerd te worden. Zorg er voor dat de DVD HP Restore Plus!  in de CD-drive is geplaatst. Eventuele autostart dient geannuleerd te worden!

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\captures\SetupXP17-12-2009-21.15.01.jpg]
	De ontbrekende drivers worden geinstalleerd, door met de rechter muistoets op het onbekend apparaat te klikken. 
Selecteer in het popup menu voor iedere ontbrekende driver de optie “Stuurprogramma bijwerken...”.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\captures\SetupXP17-12-2009-21.15.08.jpg]
	Update van de driver laten uitvoeren door te laten zoeken op de CD drive. Selecteer hiervoor de “Nee, nu niet” op het internet zoeken.

Ga verder met “Volgende”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\captures\SetupXP17-12-2009-21.15.14.jpg]
	Neem vervolgens de optie “Ïk wil zelf keizen (geavanceerd)”.

Ga verder met “Volgende”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\captures\SetupXP17-12-2009-21.15.42.jpg]
	Laat een zoekactie los op de CD drive door de hiernaast aangegeven optie aan te vinken.

Ga verder met “Volgende”, het zoeken wordt nu gestart.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\trunk\documenten\captures\SetupXP20-12-2009-12.42.19.jpg]
	De installatie wordt uitgevoerd, indien hierom gevraagd wordt deze afgesloten met een “OK” toets.






[bookmark: _Toc273818077][bookmark: _Toc275441333]Instellingen verkenner

	Open de verkenner, bijvoorbeeld via “Windows toets + e toets”, open vervolgens in het menu van de verkenner: Verkenner  Extra  Mapopties….


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\explorer30-12-2009-23.49.41.jpg]

[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\explorer30-12-2009-23.49.48.jpg]
	Selecteer het tabblad ‘Weergave’, en stel de opties in zoals hiernaast weergegeven.

Verwijder in ieder geval de vinkjes bij de volgende opties:
· Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen.
· De inhoud van systeemmappen weergeven.
· Eenvoudig delen van bestanden gebruiken.
· Extensie voor bekende bestandsmappen verbergen
· Verborgen bestanden en mappen weergeven.

Klik op ‘Toepassen’ en vervolgens ‘OK’ om de instellingen over te nemen en de tabbladen te sluiten.





[bookmark: _Toc273818078][bookmark: _Toc275441334]Data drive (D:)

	Na een volledige installatie is de alleen de C-schijf geformatteerd, en voorzien van het besturingssysteem Windows XP. De indeling van schijfletters en het wel/niet geformatteerd zijn van de data-schijf dient gecontroleerd te worden, en zo nodig gewijzigd en/of uitgevoerd te worden. 
Roep de instellingen voor schijfbeheer op via het configuratiescherm: Start  Configuratiescherm  Systeembeheer  Computerbeheer. Selecteer vervolgens Opslag  Schijfbeheer.

Let op: indien een herinstallatie wordt uitgevoerd, kunnen de gegevens van de oude drive D alleen bewaard blijven indien er GEEN formattering wordt uitgevoerd! Controleer wel of de drive letter voor de extra drive gelijk is aan ‘D’, zie anders onderaan deze paragraaf.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\drive\drive1-1-2010-15.40.06.jpg]
	De indeling van stationsletters is dient als volgt te zijn:
C-schijf is systeemschijf, met naam “Systeem” .
D-schijf is data schijf, met naam “Data”.
E-schijf is CDROM/DVD.

Bij een afwijkende naamgeving of stationsletters moeten deze aangepast worden. Let dat een stationsletter alleen naar een vrije schijf hernoemd kan worden. Om twee letters te wisselen zijn dus drie aanpassingen nodig!

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\drive\drive1-1-2010-15.40.42.jpg]
	Wijzigen van een letter wordt gedaan door deze optie te kiezen uit het menu dat met de rechtermuis toets van de betreffende schijf wordt opgeroepen.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\drive\drive1-1-2010-15.41.29.jpg]
	Door de eigenschappen van de C-schijf op te vragen (gebruik rechtermuis toets op C-schijf) kan de naam van deze schijf toegewezen of gewijzigd worden, de naam is “Systeem”.
Evenzo wordt een naam aan de D-schijf toegewezen, de naam is “Data”. Indien de D-schijf nog niet geformatteerd is, dan kan deze nog geen toegewezen krijgen, allereerst dient deze geformatteerd te worden, kies deze optie met de rechtermuis toets.

[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\drive\drive1-1-2010-15.41.59.jpg]

Formatteren kan uitgevoerd worden met de optie “Snelformatteren”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\drive\drive1-1-2010-15.43.04.jpg]
	Na voltooiing van formatteren, naamgeving en toewijzing stationsletters ziet de schijfindeling eruit zoals hiernaast weergegeven.





[bookmark: _Toc273818079][bookmark: _Toc275441335]WSUS Offline
	WSUS Offline is een programma waarmee Windows XP updates kunnen worden gedownload en klaar gezet voor installatie op een systeem dat niet met internet is verbonden. Het pakket met updates en extra toepassingen is beschikbaar in de map \wsusoffline”, op de DVD “Windows XP + SP3 Nederlands”.  

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\wsus\wsus8-1-2010-8.18.53.jpg]
	Start het update programma “UpdateInstaller.exe” vanaf de DVD “Windows XP + SP3 Nederlands”.

Kies de opties zoals hiernaast aangegeven, en druk vervolgens op “Start” op de installatie van updates te starten. 


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\wsus\wsus8-1-2010-18.58.53.jpg]
	De installatie voortgang wordt weergegeven in een CMD-box.
Eventuele deelvoortgang kan in separate vensters worden weergegeven.
[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\wsus\wsus8-1-2010-19.01.03.jpg]

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\wsus\wsus9-1-2010-14.16.07.jpg]
	In de CMD-box wordt (engels) gemeld dat de updates geïnstalleerd zijn, en dat het systeem herstart dient te worden. Voer deze herstart uit en start vervolgens de het update programma “UpdateInstaller.exe” nogmaals. Niet alle updates kunnen in één keer geïnstalleerd worden.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\wsus\wsus9-1-2010-11.28.02.jpg]
	Nog meer updates worden geïnstalleerd. Na voltooiing dient het systeem nogmaals herstart te worden.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\wsus\wsus9-1-2010-11.37.20.jpg]
	De updates zijn allemaal geïnstalleerd indien na starten van de “UpdateInstaller.exe” het volgende of iets vergelijkbaars in de CMD-box wordt getoond.





[bookmark: _Toc273818080][bookmark: _Toc275441336]Gebruikersbeheer

[bookmark: _Toc275441337]Algemen instellingen gebruikersbeheer
	Roep de instellingen voor gebruikersbeheer op via het configuratiescherm: Start  Configuratiescherm  Gebruikersaccounts.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\display30-12-2009-23.27.38.jpg]
	Voor gebruikers wordt de standaard manier van aan- en afmelden gebruikt zoals voor een domein. Kies de optie “De manier waarop gebruikers zich aan- en afmelden wijzigen”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\gebruikers30-12-2009-23.28.04.jpg]
	Gebruikersbeheer is standaard voor een domein instelling, verwijder de vinkjes in “Selecteer de aan- en afmeldingsopties”.







[bookmark: _Toc275441338]Gebruikers aanpassen

	Roep de instellingen voor gebruikers op via het configuratiescherm: Start  Configuratiescherm  Systeembeheer  Gebruikersaccounts  Computerbeheer. Kies vervolgens “Lokale gebruikers en groepen”, en dan als sub item “Gebruikers”.


	[image: D:\temp\capture\oper21-10-2010-12.44.06.jpg]
	Selecteer de gebruiker “Operator”, en stel een wachtwoord in. Doe dit door met de rechter muis toets op de gebruikersnaam te klikken en vervoglens in het popup menu “Wachtwoord instellen...” te keizen.

	[image: D:\temp\capture\oper21-10-2010-12.44.29.jpg]
	Kies “Doorgaan” om verder te gaan met het instellen van een wachtwoord.

	[image: D:\temp\capture\oper21-10-2010-12.44.39.jpg]
	Geef voor de gebruiker “Operator” een wachtwoord in: operator. Bevestig dit nogmaal en sluit af met “OK”.

	[image: D:\temp\capture\oper21-10-2010-12.44.47.jpg]
	Selecteer in “Computerbeehr” de gebruiker Operator, en vooer op de naam een dubbelklik uit, nu worden de eigenschappen voor Operator getoond. Neem de instellingen zoals hiernaast over, en ga naar de volgende tab: “Lid van”

	[image: D:\temp\capture\oper21-10-2010-12.44.50.jpg]
	Zorg er hier voor dat de gebruiker “Operator” lid is van de groepen zolas hiernaast weergegeven: “Administrators” en “Gebruikers”. Sluit af met “OK”.





[bookmark: _Toc273818081][bookmark: _Toc275441339]Energie instellingen

	Roep de instellingen voor energie instellingen op via het configuratiescherm: Start  Configuratiescherm  Energiebeheer.
Voor de instellingen voor Energiebeheer geldt dat het systeem nooit uit of in slaapstand mag gaan. Het systeem dient altijd aan te blijven, alleen het beeldscherm mag uitgeschakeld worden.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\energie30-12-2009-22.56.17.jpg]
	Selecteer tabblad ‘Energiebeheerschema’s’.

Neem de instellingen van hiernaast over, en klik op ‘Toepassen’ en ‘OK’








[bookmark: _Toc273818082][bookmark: _Toc275441340]Beeldscherm

[bookmark: _Toc273818083][bookmark: _Toc275441341]Beeldschermdriver en utilities.

	De drivers en additionele software voor het LCD scherm HP L1951g worden met de CD HP L1751, L1951g LCD Monitors geïnstalleerd. Plaats deze CD in de CD-lade en volg onderstaande instructies.


	[image: D:\temp\capture\la19512-10-2010-19.00.57.jpg]
	De autostart van de CD toont een keuze scherm voor de taal, kies “Nederlands”. Ga vervolgens verder met de knop “>>”.  

	[image: D:\temp\capture\la19512-10-2010-19.02.43.jpg]
	Selecteer de optie “Monitorstuurprogramma installeren” in het hoofdscherm.

	[image: D:\temp\capture\la19512-10-2010-19.03.09.jpg]
	Accepteer de keuze en installeer de beeldscherm drivers, door op “Volgende >” te drukken.

	[image: D:\temp\capture\la19512-10-2010-19.03.05.jpg]
	De installatie is voltooid, afsluiten met “Voltooien”. Het systeem dient opnieuw opgestart te worden voordat de drivers geladen worden. Let op dat een voorwaarde is dat ook de juiste monitor aangesloten is.

	[image: D:\temp\capture\la19512-10-2010-19.03.33.jpg]
	Terug in het hoofdscherm kies de optie “HP Display Assistant installeren”. Dit installeert het gelijknamige programma, zie de gebruikershandleiding van deze toepassing voor meer informatie.

	[image: D:\temp\capture\la19512-10-2010-19.04.08.jpg]
	Kies voor de Nederlandse taal en ga verder met “OK”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.12.47.jpg]
	De installatie van HP Display Assistant wordt nu gestart, ga verder met de installatie via “Volgende”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.12.51.jpg]
	Accepteer de licentie overeenkomst door “Ik ga akkoord …..” te kiezen, en vervolgens te drukken op “Volgende”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.12.58.jpg]
	Alleen de programmabestanden hoeven geïnstalleerd te worden, vink deze aan, de opties voor remote beheer zijn niet nodig. Ga verder met de knop “Volgende”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.13.02.jpg]
	De installatie dient nu gestart te worden met de knop “Installeren”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.13.25.jpg]
	Voortgangscontrole van de installatie.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.13.38.jpg]
	De installatie is afgerond, sluit de installatie af met “Voltooien”.

	[image: D:\temp\capture\la19512-10-2010-19.06.10.jpg]
	Terug in het hoofdscherm kies de optie “HP Display LiteSaver installeren”. Dit installeert het gelijknamige programma, zie de gebruikershandleiding van deze toepassing voor meer informatie.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.14.24.jpg]
	Accepteer de licentie overeenkomst door “I accept the terms …..” te selecteren, en vervolgens door te gaan met “Next >”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.14.37.jpg]
	Ga verder met de installatie door op “Next >” te drukken.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.14.40.jpg]
	Accepteer de gebruikersovereenkomst, en ga verder door op “Yes” te drukken.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.14.46.jpg]
	Kies voor de “Typical” installatie optie, deze is voldoende voor een werkstation. Bevestig de keuze, en ga door met “Next >”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.14.57.jpg]
	Voortgangs controle van de installatie.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.15.02.jpg]
	Voltooi de installatie en start het programma direct. Bevestig dit met de knop “Finish”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\monitor30-12-2009-23.15.40.jpg]
	Na afsluiten van de installatie verschijnt een instelvenster. Stel de aan/uit tijden voor de monitor in op 8:00AM (aan) en 6:00PM (uit).

Let op: de monitor wordt uitgeschakeld, echter door bedienen van muis en/of toetsenbord wordt het beeldscherm weer actief!






[bookmark: _Toc273818084][bookmark: _Toc275441342]Beeldscherm instellingen

	Roep de instellingen voor het beeldscherm op door met de rechtermuisknop op het bureaublad te klikken en vervolgens “Eigenschappen” te kiezen.
Andere mogelijkheid is: Start  Configuratiescherm  Beeldscherm.
Let op: Deze actie uitvoeren voor gebruiker: Administrator en Operator.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\display30-12-2009-23.25.22.jpg]
	Het tabblad “Thema’s” ziet na doorvoeren van de instellingen er als volgt uit.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\display30-12-2009-23.25.24.jpg]
	Kies het tabblad “Bureaublad” en stel het volgende in:
Stel de achtergrond kleur van het bureaublad in op donkerblauw, zonder gebruikmaking van een achtergrond. 


	[image: Y:\captures\display31-12-2009-10.51.52.jpg]
	In het tabblad “Schermbeveiliging”, een lege schermbeveiliging instellen met een wachttijd van 10 minuten. Het verlaten van de beeldschermbeveiliging is niet vergrendeld met een wachtwoord.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\display30-12-2009-23.25.51.jpg]
	In het tabblad vormgeving kan de standaard instelling gehandhaafd blijven.

	
	

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\display30-12-2009-23.27.09.jpg] [image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\display30-12-2009-23.27.16.jpg]
	

	In het scherm instellingen kan gekozen worden voor een resolutie van 1280 * 1024 voor de beste weergave, of voor een grootte van 1152 * 864. Laatste resolutie is eenvoudiger bij gebruik van VNC. Echter door de nieuwste versies van de viewer voor UltraVnc of TightVNC te gebruiken kan de beeldscherm grootte op de client geschaald worden. 

Dit is niet mogelijk met de gratis versie van RealVNC!

	
	



[bookmark: _Toc273818085][bookmark: _Toc275441343]
Taakbalk instellingen.

	Roep de instellingen voor de taakbalk op via het configuratiescherm: Start  Configuratiescherm  Taakbalk en Startmenu.
Let op: Deze actie uitvoeren voor gebruiker: Administrator en Operator.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\taakbalk30-12-2009-23.08.55.jpg]
	Selecteer het tabblad ‘Taakbalk’.

Vink de vinkjes aan zoals hiernaast is aangegeven.

Klik op ‘Toepassen’ en ‘OK’










[bookmark: _Toc273818086][bookmark: _Toc275441344]Beveiligngscentrum
	[image: ]
	Indien het beveiligingscentrum nog niet ingesteld is, geeft deze veiligheidswaarschuwingen in de taakbalk. Klik op het rode teken naast de klok in de taakbalk.

Het beveiligingscentrum kan ook geopend worden via het configuratiescherm: Start  Configuratiescherm  Beveilligingscentrum.

	[image: ]

	Druk op “Automatische updates” om deze in te stellen.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\beveiliging30-12-2009-22.56.51.jpg]
	Vink “Automatische updates uitschakelen” aan en druk op “OK” en de configuratie is klaar.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\beveiliging30-12-2009-22.57.12.jpg]
	Kies in het beveiligingscentrum de optie “Meldingen van beveiligingscentrum instellen”. Stel dan in dat slechts meldingen over de firewall gemeld worden aan de gebruiker.

Sluit af met “OK” en sluit vervolgens het beveiligingscentrum.








[bookmark: _Toc273818087][bookmark: _Toc275441345]Tijdsynchronisatie (NTP)

	Tijdsynchronisatie wordt bij BrabantWater met een NTP server uitgevoerd. De configuratie voor deze synchronisatie is beschreven in “Een gemachtigde tijdserver configureren in Windows XP (Microsoft kb314054)”, zie het hoofdstuk “De Windows Time-service configureren voor gebruik van een externe tijdsbron”.

Instellen van het register wordt gedaan met “regedit”, start dit via Start  Uitvoeren.., en type regedit in het venster, start dan dit programma. Volg vervolgens de aanwijzingen in het document. 

In afwijking van het document worden de volgende register waarden als volgt ingesteld:

Sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
\NtpServer
Waarde: 10.11.17.2,0x1

Sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
\MaxNegPhaseCorrection
Waarde decimaal : 54000

Sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
\MaxPosPhaseCorrection
Waarde decimaal : 54000


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\w32tmresync30-12-2009-23.32.04.jpg]

	De instellingen kunnen gecontroleerd worden door vanaf de command prompt een tijdsynchronisatie uit te voeren:  W32tm /resync /rediscover.
Bovenstaande melding geeft aan dat NTP correct geconfigureerd is, en dat de NTP server gevonden kan worden.





Name  					IP Address  		Location
nist1-ny.WiTime.net			208.184.49.9 		New York City, NY
time-a.nist.gov 				129.6.15.28 		NIST, Gaithersburg, Maryland
time-b.nist.gov 				129.6.15.29 		NIST, Gaithersburg, Maryland
nist1-dc.WiTime.net 			206.246.118.250 	Alexandria, Virginia
nist1.aol-va.symmetricom.com 	64.236.96.53 		Reston, Virginia
nist1.columbiacountyga.gov 		68.216.79.113 		Columbia County, Georgia
nist.expertsmi.com 			71.13.91.122 		Monroe, Michigan
nist.netservicesgroup.com 		64.113.32.5 		Southfield, Michigan
time-a.timefreq.bldrdoc.gov 		132.163.4.101 		NIST, Boulder, Colorado
time-b.timefreq.bldrdoc.gov 		132.163.4.102 		NIST, Boulder, Colorado
time-c.timefreq.bldrdoc.gov 		132.163.4.103 		NIST, Boulder, Colorado
time.nist.gov 				192.43.244.18 		NCAR, Boulder, Colorado
utcnist.colorado.edu 			128.138.140.44 		University of Colorado, Boulder
time-nw.nist.gov 				131.107.13.100 		Microsoft, Redmond, Washington
nist1.aol-ca.symmetricom.com 	207.200.81.113 		Mountain View, California
nist1.symmetricom.com 		69.25.96.13 		San Jose, California
nist1-sj.WiTime.net 			64.125.78.85 		San Jose, California






[bookmark: _Toc273818088][bookmark: _Toc275441346]Automatisch inloggen

	Instellen en activeren automatisch inloggen voor “operator” account: (Inloggen met gebruikersrechten)

	Ga naar: Start > Run. Start vervolgens de applet met ‘control userpasswords2’.

	[image: fl6522-1-2008-23]

	Met de tool "control userpasswords2" kunt u de gebruikersaccounts regelen, bijvoorbeeld dat iemand een wachtwoord moet invullen, als hij van zijn pc gebruik wil maken. Of juist niet. Ook kunt u gebruikers de toegang tot een pc geheel weigeren.

	[image: F:\capture\login1-1-2010-22.21.50.jpg]

	Verwijder de vink voor ‘Users must enter a user name …..’. Nu hoeft niet meer ingelogd te worden met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Na bevestigen dient in het volgden venster de gebruiker en wachtwoord opgegeven te worden waarmee automatisch ingelogd dient te worden.

	[image: F:\capture\login1-1-2010-22.21.53.jpg]
	Vul de gebruikersnaam “Operator” in, en laat het veld voor wachtwoord en bevestiging leeg. Activeer automatisch  aanloggen met ‘OK’.



[bookmark: _Toc273818089][bookmark: _Toc275441347]
Netwerk instellingen
[bookmark: _Toc273818090][bookmark: _Toc275441348]IP adressen
	Ga naar: Start > Configuratiescherm, open vervolgens ‘Netwerkverbindingen’.

	[image: F:\capture\netwerk1-1-2010-22.19.43.jpg]

	

	[image: F:\capture\netwerk1-1-2010-22.19.56.jpg]

	Open voor iedere netwerk connectie de instellingen door met de rechtermuis toets de ‘Eigenschappen’ van een netwerkverbinding te openen.

Door de optie ‘Pictogram in systeemvak weergeven gedurende de verbinding’ aan te vinken is altijd de verbindingsstatus zichtbaar rechtsonder in de taakbalk.

Open de opties voor de ‘LAN verbinding’ verbinding en stel het ‘Internet Protocol (TCP/IP)’ in, klik hiervoor op “Eigenschappen”.

Stel vervolgens ip-adres en subnet mask in. Het subnetmask is voor iedere systeem gelijk: 255.255.255.0

	[image: ]
	IP-adres is afhankelijk van het systeem:
Client1 = 10.70.110.20
Client2 = 10.70.110.29
Client3 = 10.70.110.27


Subnetmask = 255.255.255.0

Gateway = 10.70.110.1









Open tenslotte de geadvanceerde instellingen met “Geavanceerd…”.
Nadat deze ingesteld zijn kan dit tabblad met “OK” afgesloten worden.

	[image: F:\capture\netwerk1-1-2010-22.20.16.jpg]

	In de geadvanceerde opties wordt NETBIOS uitgeschakeld, ga naar de tab “WINS” en selecteer de optie “NetBIOS via TCP/IP uitschakelen” .

Afsluiten en bevestigen met “OK”.






[bookmark: _Toc273818091][bookmark: _Toc275441349]Media sense en ip-forwarding

	[image: NetWiz20-1-2008-18]

	Start het programma netwiz.exe dit programma bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\netwerk\
netwiz.exe

	[image: NetWiz20-1-2008-18]

	Disable de opties: ‘Media Sense Enabled’ en ‘Automatic Private IP Addressing is Enabled’.
Klik vervolgens op ‘Save changes’

	[image: NetWiz20-1-2008-18]
	De genoemde opties worden nu weergegeven als niet actief.

Het systeem dient opnieuw opgestart te worden voordat d eopties actief zijn!



[bookmark: _Toc273818092][bookmark: _Toc275441350]Windows software

	Standaard installeert de setup van Windows XP een aantal programma’s die niet benodigd zijn, en ook niet gebruikt hoeven te worden voor een Monitor Pro applicatie.
Verder deze software, via het configuratie scherm: Start  Confguratiescherm  Software.


	[image: F:\capture\win2-1-2010-13.17.38.jpg]
	Kies in de configuratie voor Software de optie “Windowsonderdelen toevoegen of verwijderen”.

	[image: F:\capture\win2-1-2010-13.18.02.jpg]
	Ga naar “Bureauaccessoires en hulpprogramma’s”, en open het detailscherm met “Details…”.

	[image: F:\capture\win2-1-2010-13.18.06.jpg]
	Verwijder het vinkje bij “Ontspanning”, en sluit af met “OK”.

Nu wordt teruggegaan naar het voorgaande scherm, en kan de volgende optie gekozen worden.

	[image: F:\capture\win2-1-2010-13.18.39.jpg]
	Verwijder de vinkjes voor de opties:
· MSN Explorer
· Outlook Express
· Windows Messenger

Bevestig de keuzes met “Volgende >”, de verwijdering van de gekozen onderdelen wordt vervolgens uitgevoerd.

	[image: F:\capture\win2-1-2010-13.18.58.jpg]
	De wizard Windows-onderdelen kan afgesloten worden nadat de (de)installatie is voltooid met “Voltooien”.





[bookmark: _Toc273818093][bookmark: _Toc275441351]Installeren software

De software programma’s kunnen allen onder het gebruikers account ‘operator’ geinstalleerd worden. Indien Administrator rechten benodigd zijn wordt dit expliciet aangegeven.
[bookmark: _Toc273818094][bookmark: _Toc275441352]7-Zip

	Het programma 7-zip is een ‘open source’ alternatief voor WinZip, met vergelijkbare specificaties. 7-Zip kan tevens rar, 7zp en linux gecomprimeerde bestanden lezen, aanmaken en uitpakken.

Start het programma 7z465.msi dit programma bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\7Zip. 

	[image: F:\capture\7z2-1-2010-12.01.19.jpg]
	Het volgende scherm verschijnt.

Druk op “Next” om door te gaan met de installatie.



	[image: F:\capture\7z2-1-2010-12.01.25.jpg]
	Accepteer de licentie overeenkomst en ga verder met “Next”.

	[image: F:\capture\7z2-1-2010-12.02.00.jpg]
	De standaard instellingen, zoals map voor installatie, hoeven niet aangepast te worden, ga verder met “Next”.

	[image: F:\capture\7z2-1-2010-12.02.06.jpg]
	De installatie kan nu gestart worden met “Install”.

	[image: F:\capture\7z2-1-2010-12.02.15.jpg]
	Sluit de installatie af met “Finish”.
Start vervolgens 7Zip voor de eerste keer via Start  Alle Programma’s  7-Zip  7-Zip File Manager.

	[image: F:\capture\7z2-1-2010-12.02.48.jpg]
	In 7-Zip kies in het menu: Extra  Opties.

	[image: F:\capture\7z2-1-2010-12.03.09.jpg]
	Kies in het tabblad Opties, de tab “Systeem”, en druk op “Alles selecteren”. Nu zijn alle mogelijke extensies voor gecomprimeerde bestanden geassocieerd met 7-Zip. Dit betekent dat een gecomprimeerd bestand standaard wordt geopend met 7-Zip.


[bookmark: _Toc273818095][bookmark: _Toc275441353]Sysinternals PageDefrag

	Open het gecomprimeerde bestand PageDefrag.zip met 7Zip (dubbel klikken), dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\PageDefrag. 

Pak de bestanden uit naar de map “C:\Program Files\Sysinternals\Pagedefrag”, indien mappen niet bestaan dan kunnen deze vanuit 7Zip aangemaakt te worden alvorens de bestanden uit te pakken.

	[image: F:\capture\pagedefrag2-1-2010-12.48.21.jpg]
	Start het programma pagedfrg.exe in de map “C:\Program Files\Sysinternals\Pagedefrag”, nadat de bestanden zijn uitgepakt.


	[image: F:\capture\pagedefrag2-1-2010-12.48.28.jpg]
	Indien PageDefrag voor de eerste keer wordt gestart, dient de gebruikersovereenkomst geaccepteerd te worden.

	[image: F:\capture\pagedefrag2-1-2010-12.48.36.jpg]
	PageDefrag defragmenteert het wissel bestand, tijdens de opstart van het systeem. Selecteer deze optie, met als afbreektijd 3 seconden.


[bookmark: _Toc273818096][bookmark: _Toc275441354]Sysinternals bginfo

	Open het gecomprimeerde bestand BgInfo.zip met 7Zip (dubbel klikken), dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\BgInfo. 

Pak de bestanden uit naar de map “C:\Program Files\Sysinternals\BgInfo”, indien mapen niet bestaan dan kunnen deze vanuit 7Zip aangemaakt te worden alvorens de bestanden uit te pakken.

	[image: F:\capture\bginfo2-1-2010-12.48.58.jpg]
	Start het programma bginfo.exe in de map “C:\Program Files\Sysinternals\BgInfo”, nadat de bestanden zijn uitgepakt.


	[image: F:\capture\bginfo2-1-2010-12.49.02.jpg]
	Indien BgInfo voor de eerste keer wordt gestart, dient de gebruikersovereenkomst geaccepteerd te worden.

	[image: F:\capture\bginfo2-1-2010-12.51.17.jpg]
	Wijzig de instellingen zoals hiernaast aangegeven, kies vervolgens ‘Position’ en stel in zoals aangegeven. 

[image: F:\capture\bginfo2-1-2010-12.51.30.jpg]

De systeem informatie wordt in de rechter bovenhoek van het bureau blad getoond.
Keuze bevestigen met “OK”.

	[image: F:\capture\bginfo2-1-2010-12.53.28.jpg]
	

	[image: F:\capture\bginfo2-1-2010-12.53.24.jpg]
	Maak een snelkoppeling (shortcut) aan die wijst naar bginfo.exe in de ‘C:\Program Files\Sysinternals’ directorie. Open de properties van deze snelkoppeling en voeg als parameter ‘/timer:0’ toe. Dit zorgt er voor dat de gegevens op de desktop eenmalig bijgewerkt worden.
Vervolgens de snelkoppeling verplaatsen naar de opstart map van alle gebruikers. Dan wordt deze actie eenmalig bij opstart van het systeem uitgevoerd en is zichtbaar om welk systeem het gaat, en wanneer deze herstart is.
De opstart map voor alle gebruikers is:
‘C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup’

	[image: F:\capture\bginfo2-1-2010-12.54.11.jpg]
	




[bookmark: _Toc273818097][bookmark: _Toc275441355]Desksweeper

	Het programma DeskSweeper maakt het mogelijk om (tijdelijk) alle iconen van het bureaublad te verbergen 
Start de installatie: dubbelklik op “dsweep20.zip”, dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\desksweeper.
Het zip bestand wordt geopend met 7Zip, dubbelklik vervolgens op “setup.exe” om de installatie te starten.

	[image: F:\capture\dsweep2-1-2010-13.07.30.jpg]
	

	[image: dsweep12-1-2008-10]
	De standaard directory voor installatie kan overgenomen worden, en kies ‘Unzip’.

	[image: dsweep12-1-2008-10]
	De installatie is voltooid, sluit venster met de ‘OK’ knop.
Het programma is direct na installatie gestart, en er bevindt zich een nieuw icoon in de taakbalk

	[image: ]

	Klik met de rechter muis toets op het icoon van DeskSweeper. Selecter vervolgens de opties ‘Run Desksweeper at startup’ en ‘Autohide at Startup’.
Na opstart wordt automatisch Desksweeper gestart en zijn alle iconen van het bureaublad verborgen.

	[image: ]

	De iconen op het bureaublad worden achtereenvolgens getoond en weer verborgen door met de rechter muis toets op de Desksweeper icoon te klikken.






[bookmark: _Toc273818098][bookmark: _Toc275441356]Acrobat Reader

	Start de installatie door dubbelklikken op “AdbeRdr920_nl_NL.exe”, dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\AdobeReader.  


	[image: F:\capture\pdf2-1-2010-13.13.44.jpg]
	De installatie start met een aantal voorbereidende acties, nadat deze voltooid zijn wordt het startscherm van de installatie getoond.



	[image: F:\capture\pdf2-1-2010-13.14.35.jpg]
	Accepteer de voorgestelde directory voor installatie, en kies “Volgende >”.

	[image: F:\capture\pdf2-1-2010-13.14.38.jpg]
	Start de feitelijke installatie met de toets “Installeren”.

	[image: F:\capture\pdf2-1-2010-13.14.41.jpg]
	De voortgang van de installatie wordt weergegeven.

	[image: F:\capture\pdf2-1-2010-13.15.04.jpg]
	Voltooi de installatie door op “Voltooien” te klikken.


[bookmark: _Toc273818099][bookmark: _Toc275441357]Notepad++

	Start de installatie door dubbelklikken op “npp.5.6.2.Installer.exe”, dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\Notepad++.  


	[image: F:\capture\npp3-1-2010-15.29.08.jpg]
	Het volgende scherm verschijnt, kies de Nederlandse  taal. Druk op “OK” om door te gaan.


	[image: F:\capture\npp3-1-2010-15.29.16.jpg]
	Druk op “Volgende” om door te gaan.


	[image: F:\capture\npp3-1-2010-15.29.19.jpg]
	Druk op “Akkoord” om licentieovereenkomst te accepteren en door te gaan.


	[image: F:\capture\npp3-1-2010-15.29.22.jpg]
	Druk op “Volgende” om door te gaan, accepteer de standaard locatie voor installatie.


	[image: F:\capture\npp3-1-2010-15.29.36.jpg]
	Druk op “Installeren” om de installatie te starten. Zorg ervoor dat er geen vinkje staat bij “Auto-Updater”, is het vinkje aanwezig dan wordt geprobeerd updates te zoeken op internet.


	[image: F:\capture\npp3-1-2010-15.29.43.jpg]
	Vink “start Notepad++ v5.6.2” uit en druk op “Voltooien” en de installatie is klaar.


[bookmark: _Toc273818100][bookmark: _Toc275441358]Winmerge

	Start de installatie door dubbelklikken op “WinMerge-2.12.4-Setup.exe”, dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\WinMerge.  


	[image: F:\capture\wm3-1-2010-15.31.12.jpg]
	Het volgende scherm verschijnt, druk op “Volgende >” om door te gaan.


	[image: F:\capture\wm3-1-2010-15.31.14.jpg]
	Druk op “Volgende >” om aan te geven dat de informatie gelezen is, en om door te gaan.

	[image: F:\capture\wm3-1-2010-15.31.16.jpg]
	Druk op “Volgende >” om map voor installatie te accepteren, en door te gaan. De voorgestelde map hoeft niet gewijzigd te worden.

	[image: F:\capture\wm3-1-2010-15.31.33.jpg]
	Druk op “Volgende” om door te gaan, en de keuzes te accepteren. Standaard dient d eoptie voor plugins aangevinkt te worden.

	[image: F:\capture\wm3-1-2010-15.31.37.jpg]
	Accepteer de aanmaak van de programa groep met de opgegeven naam. Druk op “Volgende >” om verder te gaan.

	[image: F:\capture\wm3-1-2010-15.31.45.jpg]
	Vink de keuzes zoals hiernaast aan en druk op “Volgende >” om verder te gaan.

	[image: F:\capture\wm3-1-2010-15.31.48.jpg]
	Druk op “Installeren” om de installatie te starten. De hiervoor gemaakte keuzes worden nu verwerkt.

	[image: F:\capture\wm3-1-2010-15.31.53.jpg]
	Geef aan dat de informatie gelezen is, en ga verder met “Volgende >”.

	[image: F:\capture\wm3-1-2010-15.31.59.jpg]
	Vink “Start Winmerge” en “Bekijk de Winmerge startmenu-map” uit en druk op “Voltooien” en de installatie is klaar.









[bookmark: _Toc273818101][bookmark: _Toc275441359]Installatie UltraVNC

	Open het bestand ‘UltraVNC_1.0.8.2_Setup.exe’”, dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\UltraVNC 


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.03.36.jpg]
	Het volgende scherm verschijnt.

Druk op “OK” om door te gaan.





	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.03.50.jpg]
	Druk op “Next >” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.03.56.jpg]
	Vink “I accept the agreement” aan, en druk op “Next >” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.04.01.jpg]
	Druk op “Next >” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.04.05.jpg]
	Accepteer de voorgestelde map om te installeren, druk op “Next” om door te gaan


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.04.28.jpg]
	Voer een volledige installatie uit, druk op “Next” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.04.32.jpg]
	Druk op “Next” om door te gaan


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.05.04.jpg]
	De Vista addons hoeven NIET gedownload te worden, druk op “Next” om door te gaan


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.05.10.jpg]
	De mirror driver hoeft NIET gedownload te worden, druk op “Next” om door te gaan.

De mirror driver is niet van toepassing voor een DX2420 systeem, deze geeft hier geen verbetering.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.08.14.jpg]
	De installatie kan nu beginnen, druk op “Install” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.06.23.jpg]
	De installatie kan nu beginnen, druk op “Install” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.06.27.jpg]
	De voortgang va de installatie wordt weergegeven.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.30.00.jpg]
	Vul bij “VNC Password” een wachtwoord in, voor DWP Seppe is dit water.

Druk op “Ok” om door te gaan


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.07.07.jpg]
	Druk op “Next” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\ultravnc\ultravnc25-12-2009-14.07.16.jpg]
	Druk op “Finish” om door te gaan


	Klik met de rechter muisklik op het groene icoontje met afbeelding van een oog, wat naast de klok staat, en kies voor Properties. Andere mogelijkheid is om dubbel te klikken op het genoemde icoontje.

	


	Zorg dat er geen vinkje staat bij “Video Hook Driver”.
Klik op “Ok” om de instellingen vast te leggen.



[bookmark: _Toc273818102][bookmark: _Toc275441360]
Installeren en configureren VNC-starter

	Het programma VNC-starter is levert een lijst waaruit ip-adressen via naam (of omschrijving) gekozen kunnen worden.

Kopieer de bestanden ‘VNCstarter.exe’ en ‘VNC_Starter_settings.ini’ naar de map ‘C:\Program Files\UltraVNC’ Deze bestanden zijn op de extra CD aanwezig in de map tcd\6 Software\UltraVNC.
Maak van VNCstarter.exe een snelkoppeling ‘VNC Starter’, en copieer deze naar het bureaublad.


	[image: fl6522-1-2008-23]
	VNCstarter in actie.


	[image: ]
	In het ini-bestand zijn de logische naam en het ip-adres van een VNC client opgeslagen. Met een tekstverwerker als kladblok of notepad++ kan deze file ingevuld worden.






[bookmark: _Toc273818103][bookmark: _Toc275441361]USB manager

	De USB drive letter manager kent een vaste drive letter aan USB sticks toe, in dit geval de letter U:. Tevens worden de drive letters F:, G: en H: gereserveerd voor netwerk drives.
Start de installatie door dubbelklikken op “usbdlm.msi”, dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\usb drive letter manager.
Voorafgaand aan de installatie is kan het bestand “usbdlm.reg” in het register geladen worden, dit bestand bevindt zich in dezelfde map, en bevat register instellingen. De instellingen worden geladen door dubbel klikken op het bestand, en de navolgende vragen bevestigend te beantwoorden.  
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[bookmark: _Toc273818104][bookmark: _Toc275441362]Infra recorder

	Start de installatie door dubbelklikken op “ir050.exe”, dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\InfraRecorder.  
Met behulp van deze tool kunnen CD’s en DVD’s gebrand worden, de data kan zowel bestanden zijn als iso images.

	[image: F:\capture\ir3-1-2010-15.30.12.jpg]
	Het volgende scherm verschijnt, kies de Nederlandse  taal. Druk op “OK” om door te gaan.


	[image: F:\capture\ir3-1-2010-15.30.18.jpg]
	Druk op “Volgende >” om door te gaan.


	[image: F:\capture\ir3-1-2010-15.30.22.jpg]
	Druk op “Akkoord” om licentieovereenkomst te accepteren en door te gaan.


	[image: F:\capture\ir3-1-2010-15.30.31.jpg]
	Druk op “Volgende” om door te gaan, accepteer de standaard configuratie/installatie opties zoals hiernaast weergegeven.


	[image: F:\capture\ir3-1-2010-15.30.35.jpg]
	Druk op “Volgende” om door te gaan, accepteer de standaard locatie voor installatie.


	[image: F:\capture\ir3-1-2010-15.30.39.jpg]
	De installatie is gereed, druk op “Afsluiten” om de installatie af te sluiten.



[bookmark: _Toc273818105][bookmark: _Toc275441363]Fcleaner

	Het progrmaam fcleaner wordt gebruikt om onderdelen van Windows op geregelde tijden op te schonen, het betreft hier onder meer tijdelijke bestanden en de prullenbak. Het programma dient handmatig gestart te worden.
Start de installatie door dubbelklikken op “flcleaner.exe”, dit bestand bevindt zich op de extra CD, tcd\6 Software\fcleaner.  

	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.49.22.jpg]
	Het volgende scherm verschijnt, kies de Nederlandse  taal. Druk op “OK” om door te gaan.


	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.49.28.jpg]
	Druk op “Volgende” om door te gaan.


	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.49.34.jpg]
	Druk op “Akkoord” om licentieovereenkomst te accepteren en door te gaan.


	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.49.38.jpg]
	Druk op “Volgende” om door te gaan, accepteer de standaard locatie voor installatie.


	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.49.48.jpg]
	Druk op “Installeren” om de installatie te starten. Zorg ervoor dat er geen vinkje staat bij “Auto-Updater”, is het vinkje aanwezig dan wordt geprobeerd updates te zoeken op internet.


	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.49.51.jpg]
	Vink “start Notepad++ v5.6.2” uit en druk op “Voltooien” en de installatie is klaar.

	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.50.02.jpg]
	

	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.50.53.jpg]
	Start via Start – Alle Programma’s  fCleaner, het programma fCleaner op en selecteer de options in de menubalk.

De taal van het programma en opstart instellingen worden aangepast.

Druk op “Add…”  om een nieuwe taal toe te voegen, de taal definities bevinden zich in een lng-bestand. Het bestand voor de Nederlandse taal bevindt zich op de extra CD. 

	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.51.09.jpg]
	Kies het bestand “Nederlands.lng”, vanaf de locatie tcd\6 Software\fcleaner.

	[image: F:\capture\fclean3-1-2010-17.54.01.jpg]
	De Nederlandse taal is nu geselecteerd, haal het vinkje voor “Start fCleaner wanneer Windows opstart” weg en sluit af.



[bookmark: _Toc273818106][bookmark: _Toc275441364]Printkey

	Maak een map genaamd “printkey” in de map C:\Program Files

	Kopieer het bestand “Printkey”  in de zonet aangemaakte map.

	Klik met de rechtermuisklik op het bestand “Printkey”  

	

	Klik op “snelkoppeling maken”

	Nu verschijnt er een snelkoppeling in dezelfde map en verplaats deze naar de volgende map, “C:/Documents and Settings\All Users\Menu Start\Opstarten”






[bookmark: _Toc273818107][bookmark: _Toc275441365]Clamwin antivirus

	ClamWin Free Antivirus is een gratis Antivirus programma voor Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista. ClamWin biedt een grafische interface naar de Clam AntiVirus scanning engine.
Het ClamWin Free Antivirus programma is voorzien van een gebruiksvriendelijke installatie procedure en ontwikkeld in open source code, dus dit kost u geen enkele eurocent.
Belangrijkste kenmerken:

* Geplande scans.
* Automatische Updates van de Virus Database. Het ClamAV team werkt de Virus Database regelmatig bij, en bijna altijd onmiddellijk nadat er een nieuw virus of een nieuwe variant uitkomt.
* Zelfstandige Virus Scanner
* Context Menu Integratie voor de Windows Verkenner
* Add-in voor Microsoft Outlook. 

De laatste versie van Clamwin Free Antivirus is 0.95

Opgelet! ClamWin Free Antivirus ondersteund nog geen real time scanning. Bestanden die u opent of uitgevoert worden niet automatisch gescand. U moet dus manueel de bestanden scannen om een virus te vinden. De MS Outlook Add-in kan wel automatisch virussen onderscheppen in email-bijlagen.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.25.49.jpg]
	Start de installatie van ClamWin door het uitvoeren van: 
clamwin-0.94-setup.exe

Het volgende scherm verschijnt.
Druk op “Next >” om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.25.54.jpg]
	De licentie overeenkomst dient geaccepteerd te worden voordat doorgegaan kan worden. Selecteer “I accept the agreement”, en vervolgens op “Next >”  om door te gaan.


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.25.59.jpg]
	Zorg ervoor dat het programma beschikbaar is voor iedereen, selekteer “Anyone who uses this computer” en ga verder met “Next >”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.26.02.jpg]
	De standaard map voor installatie kan overgenomen worden, ga verder met “Next >”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.26.10.jpg]
	Installeer NIET de Ask Toolbar, haal het vinkje weg, ga verder met “Next >”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.26.22.jpg]
	Voor het type installatie kan “Custom” gekozen worden, vink hierbij ook de Nederlands taal optie aan, ga verder met “Next >”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.26.29.jpg]
	Laat Clamwin een folder in “alle programma’s” aanmaken, ga verder met “Next >”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.26.45.jpg]
	Indien er een internet verbinding aanwezig is kan de optie “Download Virus Database Files” aangevinkt worden, laat deze anders leeg. Een icon op de desktop kan gekozen worden, maar hoeft niet, ga verder met “Next >”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.26.49.jpg]
	Nu volgt een overzicht van de gekozen instellingen voor de installatie, druk op <Install> om de echte installatie te starten.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.26.58.jpg]
	Wacht tot de installatie is voltooid, en sluit dan af met “Finish”.

	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.27.53.jpg]
	Start Clamwin op met de icoon op de desktop, en ga naar de instellingen, neem deze over zoals in de volgende schermen is weer gegeven.
Aangepast worden taal, internet updates en database mappen.

De taal wordt op Nederlands ingesteld, internet updates worden uitgeschakeld. Het systeem is immers niet met Internet verbonden. De virus databases dienen derhalve met de hand up to date gehouden te worden!


	[image: D:\projects\brabantwater\schijf\documenten\captures\clamwin30-12-2009-21.28.13.jpg]
	Neem de instellingen over door af te sluiten met “OK”.

Kopieer van af de extra CD de bestanden main.cvd en daily.cvd naar de Virus Database Folder. Dit zijn de virus definities die handmatig vernieuwd dienen te worden.















[bookmark: _Toc273818108][bookmark: _Toc275441366]FactoryLink/Monitor Pro 7.2 
[bookmark: _Toc273818109][bookmark: _Toc275441367]Installatie FactoryLink 7.2 (Monitor Pro 7.2)
	Installatie FactoryLink 7.2.1/Monitor Pro 7.2

	[image: D:\temp\capture\untitled.JPG]
	Start de CD van Monitor Pro/FactoryLink met de auto-start.
Kies vervolgens ‘INSTALLATION’, en druk op ‘FACTORYLINK INSTALL’ met de rechter muis toets.

	[image: D:\temp\capture\fl72116-10-2010-13.13.31.jpg]
	De installatie van FactoryLink 7.2.1 wordt nu gestart, ge verder met “Next”.

	[image: D:\temp\capture\fl72116-10-2010-13.13.39.jpg]
	Accepteer de licentie overeenkomst, en gan naar het volgende scherm met “Yes”.

	[image: D:\temp\capture\fl72116-10-2010-13.14.09.jpg]
	Het gewenste type installatie is Client, selecteer deze optie en ga verder met “Next”.

	[image: D:\temp\capture\fl72116-10-2010-13.14.26.jpg]
	Accepteer de standard instellingen, en kies voor “Typical Run-time”. De server licentie heeft geen development CAL beschikbaar voor een client, dit betekent dat “Typical Run-time” de enige optie met een licentie is.

Start de installatie met “Next”.

	[image: D:\temp\capture\fl72116-10-2010-13.14.35.jpg]
	Voordat de echte installatie start word teen overzicht van de gekozen opties getoond, dit kan worden bevestig met “Next”.

	[image: D:\temp\capture\fl72116-10-2010-13.14.45.jpg]
	De installatie wordt uitgevoerd, er is een voortgangsbalk zichtbaar, wacht tot de installatie is voltooid.

	[image: D:\temp\capture\fl72116-10-2010-17.31.33.jpg]
	De installatie is voltooid, gevraagd wordt om vast teleggen op welke machine de licentie server zich bevindt. Vul asl machinenaam “SCADA-SERVER” en laat de standdard waarde van 8000 voor de poort id staan.

Bevestig met “OK”.

	[image: D:\temp\capture\fl72116-10-2010-17.31.43.jpg]
	De installatie is nu voltooid.



[bookmark: _Toc275441368]Installatie Service Pack 3 (SP3) voor Monitor Pro 7.2

	[image: ]
	Start de installatie voor Service Pack 3 vanaf de extra DVD. Het bestaand heeft de naam: “Monitor-Pro-v7.2-SP3-Setup.exe”.

	[image: D:\temp\capture\fl72SP316-10-2010-17.32.42.jpg]
	Na starten van installatie routine voor SP3 wordt een welkomstscherm getoond, bevestig met “Next”.

	[image: D:\temp\capture\fl72SP316-10-2010-17.32.57.jpg]
	Accepteer de licentie/gebruiks overeenkomst, en ga verder met “Yes”.

	[image: D:\temp\capture\untitled.JPG]
	De installatie van SP3 wordt nu uitgevoerd, wacht tot deze voltooid is.

	[image: D:\temp\capture\fl72SP316-10-2010-17.33.15.jpg]
	Aan het einde van de installatie wordt gevraagd of DCOMwiz uitgevoerd moet worden, voer dit uit. Bevestig deze keuze met “Ja”.

	[image: D:\temp\capture\fl72SP316-10-2010-17.33.21.jpg]
	Het welkomstscherm van DCOMwiz wordt nu getoond, ga verder met “OK”.

	[image: D:\temp\capture\fl72SP316-10-2010-17.33.34.jpg]
	Kies al gebruiker voor het instellen van de DCOM rechten “Administrator”, vul ook het wachtwoord “admin364” in. Ga verder met “OK”.

Opmerking: de gebruikers Administrator en Operator dienen lid te zijn van dezelfde groep, deze groeps en gebruikersdefinities dienen op server en client systeem identiek te zijn! 

	[image: D:\temp\capture\fl72SP316-10-2010-17.33.38.jpg]
	De opmerking bij het vorige scherm wordt nu als waarschuwing/opmerking getoond, ga verder met “OK”.

	[image: D:\temp\capture\fl72SP316-10-2010-17.33.41.jpg]
	DCOMwiz vraagt nu om toestemming om de DCOM protocol lijst op het systeem bij te werken. Geef deze toestemming met “Yes”.

	[image: D:\temp\capture\fl72SP316-10-2010-17.33.55.jpg]
	Het instellen van DCOM rechten is voltooid, met “OK” wordt de installatie vervolgens afgerond.

	[image: D:\temp\capture\fl72SP316-10-2010-17.34.00.jpg]
	Beeindig de installatie door op “Finish” te drukken.



[bookmark: _Toc275441369]Instellen DSN voor database toegang
De Client Builder applicatie heeft voor historische trending en alarmen toegang tot de SQL database nodig. Deze wordt met zogeheten DSN’s ingesteld. Erdienen twee DSN verbindgen aangemaakt te worden.
Aanmaken van een DSN wordt als volgt gestart : Start  Configuratiescherm  Systeembeheer  Gegevensbronnen (ODBC). Selecteer vervolgens de tab “Systeem-DSN”.

	[image: D:\temp\capture\dsn21-10-2010-13.00.11.jpg]
	In “ODBC Gegevensbeheer” wordt een nieuwe systeem DSN aangemaakt via “Toevoegen...”.

De eerste keuze die gemaakt dient te worden is het type database waar naar verwezen dient te worden, voor alle DSN verbindingen moet hier type “SQL server” gekozen worden.

In totaal dienen 4 nieuwe systeem DSN’s aangemaakt te worden, deze onderscheiden zich alleen in de naam.
De volgende 4 DSN verbindingen worden aangemaakt:
· MyFlink
· MyLeidingKarak
· MyRapp
· MyTrend


	[image: D:\temp\capture\dsn21-10-2010-15.37.26.jpg]
	Geef de naam van de DSN op, en het systeem waar zich SQL server met de databse bevindt. In dit geval is dit de server: SCADA-SERVER.
Ga verder met “Volgende >”.

	[image: D:\temp\capture\dsn21-10-2010-15.37.39.jpg]
	Voor controle van de aanmleding bij SQL server wordt de tweede optie gebruikt: SQL Server verificatie. Bij deze keuze wel aanvinken dat de gebruikersnaam opgegeven moet worden, en vul deze in: sa. Het veld voor wachtwoord blijft leeg. Ga verder met “Volgende >”.

	[image: D:\temp\capture\dsn21-10-2010-15.37.56.jpg]
	Op deze pagina de optie “Andere standaarddatabase” aanvinken en de correct database selecteren: FLINK.
Ga verder met “Volgende >”.

	[image: D:\temp\capture\dsn21-10-2010-15.38.20.jpg]
	Neem de instellingen op deze pagina zonder wijzigingen over, Ga verder met “Volgende >”.

	[image: D:\temp\capture\dsn21-10-2010-15.38.27.jpg]
	Nu wordt de mogleijkheid gegeven om de verbinding te testen, ga verder met “Gegevensbron testen...”.

	[image: D:\temp\capture\dsn21-10-2010-15.38.42.jpg]
	Voor een goede werking dient de test met SUCCESS afgesloten te worden. Verlaat dit overzichtsscherm via 
“OK”.

	[image: D:\temp\capture\dsn21-10-2010-15.38.48.jpg]
	Sluit de configuratie wizard af via “OK”.

Ga verder met de volgernde DSN, of sluit af via “OK” in 
“ODBC-gegevensbeheer”.
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onderdeel espectievelik inof i te schakelen. Onderdelen met sen rfs virkje warden
‘gedeshelk geinstalieerd. Kik op Detais afs u ilt isn waait oen onderdes! bestast
Onderdelen van Bureatraccessaites en hulpprogrammais:

R ucaraocessics

Beschiving:  Met de spellen Freecel, Harterjagen, Minenveger, Pinballen
verschilende versies van Patience

Tosdbmrodesoifints. 5E5HB
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Wizard Windows-onderdelen

Windows-onderdelen
U kurt onderdelen van Windows XP tosvoegen of verwiderer,

Al u sen onderde! wit tosvosgen of verwideren, dient u het selectisvakis nasst het
onderdeel espectievelik inof i te schakelen. Onderdelen et sen ffs virkie worden
gedeshelk geinstalicerd. Kik op Detais afs u il isn waauit sen onderdes! bestast
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Kik op Volosien als u deze wizard wil skiten.
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18 7-Zip 4.65 Setup.

Welcome to the 7-Zip 4.65 Setup Wizard

The Setup Wizard wil install 7-Z 4.65 o your computer
Click Next a cantinue or Cancel ta e the Setup Wizard,
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18 7-Zip 4.65 Setup.

End-User License Agreement

Please read the following icense agresment carefully

7.Zip Capyright (C) 1999-2007 Igar Pavior.
Licenses for fles are

172l GNU LGPL + unRAR restsiction
) All ather fles: GNU LGPL

‘The GNU LGPL + unRAR restriction means that
‘you must follow GNU LGPL rules and unRAR restriction rules.

accept the terms n the License Agreement
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18 7-Zip 4.65 Setup.

Custom Setup

Select the way you want features to be instaled,

Clckthe icons n the tree below to chang the way festures il be instaled.

Lacation:

=2-1
=2

Program fies
Lacalzation s

Ciprogram Fies!7-2p)

The complete package.

This feature requires 0KB on your
hard cve. It has 2 of 2
subfeatres selected. The
subfeatures require 3154K8 on .

=)

s ) e ] (oo
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18 7-Zip 4.65 Setup.

Ready to Install
The Setup Wizard is ready to begin

ik Install o begin the installation. I you want to review or change any of your
installaton settings, clck Back. Cick Cancel to it the wizard
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18 7-Zip 4.65 Setup.

Completing the 7-ZIp 4.65 Sefup Wizard

Click the Firish button to extt the Setup Wizrd,
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[[Systoem | Plugins | Editor | Instelingen | Taal

Assosiest 7Zip met:
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PageDefrag License Agreement

SYSINTERNALS SOFTWARE LICENSE TERMS

[These license terrms are an agreement between Sysinternals (2 wholly
lowned subsidiary of Microsoft Corporation) and you. Please read them.
[They apply to the software you are downloading from Systinternals.com,
hwhich includes the medlia on which you received it if any.  The terms also
japply to any Sysinternals

o updates,

o supplements,

©  Intemet-based services, and -
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BGlnfo License Agreement

Yo can also use the /accepteula commanchine switch to accept the EULA.

SYSINTERNALS SOFTWARE LICENSE TERMS

[These license terrms are an agreement between Sysinternals (2 wholly
lowned subsidiary of Microsoft Corporation) and you. Please read them.
[They apply to the software you are downloading from Systinternals.com,
hwhich includes the media on which you received it if any.  The terms also
lapply to any Sysinternals

uptates,

supplerrents,

Internet-based services, and
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[2 BGInfo - Default configuration
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<User Name>





image115.jpeg
Set Position

Locate on screen Linitines to

TED
CR [£ 220]inches wide

o o
Compensate for
o o Taskbar posiion

Mullple Monitor Corfiguraton





image116.jpeg
Bestand Bewerken Beeld Favoristen Extra Help
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Eigenschappen voor Snelkoppeling naar Bginfo..

bigeneen | Srelkrpeing | Compateiet | Bevefigng|
| snekoppeing nowBgrioese

Doslyps:  Tospassing
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Doet

Begimenin | "C:\Progiam Files\Sysintemak\bginfo’”
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% Opstarten
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. Z:\brabantwater\schijfitcd\6 software\Desksweeper\dsweep20.zip\

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help
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WinZip Self-Extractor [setup.exe]

To unizp alfles insetup eve 1o the speciled folder
press the Linzp bultn.

Unip To Folder:

¥ Qverwite Files Withaut Prampting

¥ When Done Unpping Fur:
DeskSweeper exe

Licensed 1o No Nonsense Software.

Urneip

Fun WiZip

Close
About

Help
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indows Explrer
Shut down camputer
Restart computer

Remove wallpaper now
Minimize &l windons now

Run Desksweeper a startup

Autahide at startup
always hide walpaper
Always minirize windows

‘About DeskSwesper
No Nonsense Scftware viebte

| et DeskSmeeper
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Windows Explrer
Shut down camputer
Restart computer

Remove wallpaper now
Minirize all windons now

v Run DeskSwesper at startup

Always minirize windows

‘About DeskSwesper
o Nonsense Scftware viebite

Extt DeskSeeper
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** Adobe Reader, 9.2 - Nederlands - Setup,

Een ogenblik gedud. De nstaltie van Adobe Reader 9.2 - Nederlands wordt verwerkt, Dit
Kan enige til duren afhankeljk van uw besturingssysteem en hardware.

‘dobe Reader 9.2 - Nederlands verwerken.
&=

IV e
powered by nositd.com w Afshiten
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i Adobe Reader 9.2 - Installatie

e

Doelmap

Kies olgende om in deze map te installeren o Doslmap wiizigen om een andere map uit o
Kezen,

ﬁ ‘Adobe Reader 9.2 geinstallesrd in

CiProgram Fies!AdobelReader 9.01

WARRSCHUWINGS Ditprogramma s beschermd door auteursrechten en internstionale:
verdhagen.

Dol widgen Volgende > [ Anmderen
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i Adobe Reader 9.2 - Installatie

e

Gereed om het programma te installeren

Kies Installren om de installatie te starten.

Kik op Vorige sls e installtiemap wilt controleren o wizigen. Kik op Annuleren afs u het
instalateprograrma wit afsiuten.
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i Adobe Reader 9.2 - Installatie

e

Adobe Reader 9.2 wordt geinstalleerd

De programmaronderdslen die u hebt gekozen, worden geinstallerd,

iG] Een ogenbik gedud, Adobe Reader 9.2 wordk geinstalerd, Dit kan en paar
Wl%l minuten duren

Status:
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i Adobe Reader 9.2 - Installatie
Configuratie voltooid

De configuratie van Adabe Reader 9.2 s volkoaid. Kk op Voltaoien om het
configuraieprogramma o te siuten.

Vokooien
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atie

PICRCIZY  welkom bij de Notepad++
ALIZZEEEY 5 6 2-installatiewizard

Deze wizard 2al Notepadt-+ v5.6.2 0p uw systeem
installeren,

Het wordt aanbevolen all overige tospassingen f te suten
alvorens de instalatie te starten. DIt maakt het mogelk.
relevarte systeembestanden bi t werken zonder
Systeem oprieu op te moeten starten.

Kikop Volgends om verder te gasn.





image6.jpeg
Windous KP Professional Setup

Welkon hij Setup.

Dit gedeelte van Setup zorgt ervoor dat Microsoft(R) Windows(R> XP
op deze computer kan worden uitgevoerd.

Druk op ENTER als u Windows XP nu wilt installeren.

Dralt 0p B als u cen Windows XP-installatic wilt herstellen
of repareren.

Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Windows XP te
installeren.
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Notepad:+ v5.6. 2-installatie
Licentieovereenkomst

Lees de lcentieaveresrikomst voordat u Natepad+-+ v5.6.2
installert,

Druk op Page Down om de rest van de overeenkomst e zien.

{NU GENERAL PUBLIC LICENSE
Wersion 2, June 1951

(Copyright (C) 1585, 1991 Free Software Foundation, Inc
159 Temple lace - Sue 330, Boston, MA 02111-1307, USA

[Everyone s permited to copy and ditrbute verbatin copies
JF this cense document, but changing i s not alowed,

Preamtle
[The licenses for most software are designed to take away you freedomto share and v/

Kik op Akkoord om verder te gasn als u de overeenkomst accepteart. U most de
versenkamst accepteren om Notepad+-+ v5.6.2 te nstaleren.
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Notepad:+ v5.6. 2-installatie

Installatielocatie kiezen
Kies de map waatin u Notepach+-+ v5.6.2 wil nstallren.

Setup 2al Notepad++ v5.6.2in de volgends map installren. Kik p Bladeren as u
Notepad++ v5.6.2 n een andere fap wit installeren en selecteer deze. Kik op Volgende om
verder te gaan.

Installatimap

| [ stageren.

Vereiste rinte: 9.3B
Beschkbare nimte: 45.5G8
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Notepad:+ v5.6. 2-installatie

Onderdelen kiezen
Kies de anderdslen die u il nstalren.

Selecteer de onderdelen die u it nstalleren en deselecteer weke u et wi instaleren, Kk
op Installren om de instalati t2 beginnen.

Selecteer het nstalatistype:

Beschrivin
OF selecteer ds optionele ] bont use oAPPOAT og)
anderdslen die mosten Contet ey |

worden genstaleerd
“ Auto-completion Files|

Plugins
Themes.

] s defauit himl viewe

[} o-Updiater

Vereiste rinte: 8.9ME
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Voltooien van de Notepad++
v5.6.2-installatiewizard

Notepadt-+ v5.6.2 s geinstallesrd op un systeem.

Kikop Volkosien om deze wizard te sluten.

[hotepad+ v5.6.2 starten

<vorge

A
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18! Setup - WinMerge

Welkom bij het
installatieprogramma van
WinMerge.

Histmes wordt WinMerge 2.12.4 geinstalerd op deze
compuer.

U wordt sanbevolen all actieve progiammals af te skiten
voardat u verder gaat,

Kik op Volgende om verder te gaan of op Annuleren om Setup
afte shiten,

(e ]
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12! Setup - WinMerge

Informatie
Lees de volgende belanrike nformatie voardt u verder gaal.

Kik op Volgende s u gereed bent om verder te gaan met Setup

'GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple
Place - Sute 330, Boston, MA 02111-1307, USA Everyone is
permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
docurnent, but changing it is ot allowed

Preamble

[The licenses for most software are designed to take away your
freedon to share and change it. By contrast, the GNU General
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12! Setup - WinMerge

Kies de doelmap
Waar moet Winlerge geinstallerd worden?

] Setup 2al Winerge in de volgende map instaleren.

Kik op Volgende om dor te gaan. Kik op Bladeren om een andere mapte kiszen.

|

Eristenminsts 6,0 MB vie schifiimte vereist
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12! Setup - WinMerge

Selecteer componenten
‘Weke componenten moeten geinstallerd worden?

Selecteer de campanenten die u il instaleren, Kik ap Volgends als  kiaar bent om
verde te gaan.

[Persoonle Instalte

[ Talen
[ Buigaarss menu's en vensters
[ Catalaanse menu's en vensters.
] Chinese (versimpeld) menu's en vensters
] Chinese [iadiionee) menus en vensters
7 Kroatisch meru's e versters

De huidige selecti vereist ten minste 6.3 MB vie schuimte.
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12! Setup - WinMerge

Selecteer menu Start map
‘Waar maeten de snelkappelingen van het programma geplaatst warden?

Setup plaatstde snekkoppeingen van het pragramma in de volgends menu

2 Startman.

Kik op Volgende om dor te gaan. Kik op Bladeren om een andere mapte kiszen.

[ Geen menu Start map maken
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12! Setup - WinMerge
Selecteer extra taken )
Weke extrataken moeten igevoerd worden?

Selectest de exta taken die u doot Setup it lten uitvosren bil het nstaleren van
WiMerge, en Kik vervolgens op Volgends.

Optionele Functes:
Activest integralisin contextmenu van Verkermer
[ Add WinMerge folder to your system path
Extra snekkoppelingen
[ Mask een snelkappeiing op het bureaublad

Mask e=n snekoppeling op de Srel staten werkbal
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Gebruiksrechtovereenkomst van Windous XP

Microsoft Windous XP Professional en
Microsoft Windows KP Tablet PC Edition
Servicepack 3

GEBRUIKSRECHTOUEREENKOMST UOOR MICROSOFT—
SOFTUARE:

BELANGRIJK: LEES DIT ZORGUULDIG DOOR: Deze
gebruiksrechtovereenkonst (“Overeenkonst"> is
cen wettige ouereenkomst tussen u Ceen
individu of &én enkele entiteit> en de
fabrikant ("Fabrikant") van het
computersysteen of de

computersysteemcomponent ("HARDUARE") waarbij
u het (de> Microsoft-softuareproductiend hebt
verkregen die op het Certificaat van Echtheid
CVCuE®) worden genoend. Dit certificaat is
bevestigd op de HARDUARE of op de
bijbehorende productdocunentatie C(“SOFTUARE">.
De”SOFTWARE hevat Microsoft-computersoftuare.,
en bevat mogelijk bijhehorende media,

gedrukte materialen, “online" of
elektronische docunentatie en
internetservices. Houd echter in de gaten dat
enige softuare, documentatie of
internetservices die bij de SOFTUARE zijn
inbegrepen of waartoe u via de SOFTWARE
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12! Setup - WinMerge

Het voorbereiden van de installatie is gereed
Setup s s gereed om te beginnen met het installeren van Wirerge op deze:
comper.

Kik op Installren o verdet te gaan met installren,of ik op Vorige afs u nstelingen
witetugzen of veranderen.

[Dosinap
C\Progiam Fles\WinMerge

Insallaitype:
Fersoonlke Instaltie

| Geselecteerde componerter:
‘Winherge Basisbestanden
Fiters
Plugins
Talen
Nedelandstalige men's en vensters
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12! Setup - WinMerge

Informatie
Lees de volgende belanrike nformatie voardt u verder gaal.

Kik op Volgende s u gereed bent om verder te gaan met Setup

WINMERGE

[Winierge is een Open Soice vergelkings- en samenvosgingstool voor Windows.
[Winberge kan mappen en bestanden vergsliken, verschilln voorsteliend in een
visueel

ekstformast dat gemakkelik te begtipen en handelbaat . Winbterge kan gebruikt
worden als een externe vergelkings-/samenvoegingstospassing of ak een
standalone tospassing.

[Winherge heet vels handige ondersteunends funcliss om vergsfiken,
syrchioniseren

n samenvoegen 20 gemskkeijk en biuikbast mogelik te maken. Verschilende
progtammesttalen en andere bestandsfomaten zin sprias gemarkeerd.

D laatste WinMerge-versie en WinMerge-informaie is beschikbaar ap
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18! Setup - WinMerge

Setup heeft het installeren van
WinMerge op deze computer
voltooid.

Setup hesft het installeren van WirMerge ap deze computer
voltooid U kunt het pogramma itvosten met de geinstalerde
snekoppelingen.

Kik op Valtosien om Setup te besindigen.

[ Bekik de WinMergs startmentmap.
[ Start WinMergs

v oo ]
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Welcome to the UltraVNC Setup
wizard

This wil install UivaVNC 1.0.8.2 an your computer

Itis recommende that you close ol ther applications before
conliuing,

Click Nextto continue, o1 Cancel o exit Setup.
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* Setup - UltrayNC
License Agreement

Flease read the following important nformalion before contiving

Flease read the following Lizense Agreement. You must accept the tems o tis
greement before continuing with the installaion

‘GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1981

Coppight (€] 1988, 1991 Free Software Foundation, Inc.
53 Temple Flace - Suie 330, Boston, MA 021111307, Usa
Eveyyone is permited o copy and ditibute verbatim copiss
ofthiscense document, but changing i s ot alowed
Preamble
The licenses fo st saftuare are designed t take away your

@1 accept the agreement
Ol donot acoept the agreement.
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* Setup - UltrayNC

Flease read the following important nformalion before contiuing.

When you are ready to continue with Setup, cick Nex.

* UI@VNE - Latest modifications - History

1082 Release

“deadock fires

w2003, p [ ol pe vista]fast user and RDP fs
“color eror when sing the diiver n 160 color mad.
“added mulipls monitors for non diiver mode

“carrected mouse behaviout with mulfpe displays
 mitcrdiver as used on vista>= and colr was 8/grep/bt crash fi

liten and add new client fai to conect fred
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* Setup - UltrayNC

Select Destination Location
‘Where shauid UiV be installed?

] Setup wil install UiiaVNC inta the fallowing falder.

Ta continue, click Nest. If you would ke to select  diferent folder, lick Brawse.

Atleast 215 MB of fiee sk space is requied.





image149.jpeg
* Setup - UltrayNC

Select Components
‘Which components should be instalic?

Selectthe components you want o nstal; cear the componerts you do not wart o
instal.Click Next when you ae read) to cortinue.

Fullinst
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* Setup - UltrayNC

Select Start Menu Folder
‘Whers should Setup place the progran's shortcuts?

Soo s s ot 7t vkt oot

T continue, click Nest. If you would ke to select  diferent folder, lick Browse.
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Windous KP Professional Setup

De volgende lijst geeft de bestaande partities en niet-gepartitioneerde
ruinte op deze computer weer.

Gebruik PIJL-OMHOOG en PIJL-OMLAAG om een item in de lijst te selecteren.

© Druk op ENIER als u Windous XP op de geselocteerds partitie wilt
installeren.

= Druk op C als u een partitie in niet-gepartitioneerde ruinte wilt
maken.

= Druk op D als u de geselecteerde partitie wilt verwijderen.

schijf van 65531 MB, @ met ID @ op hus 8 Catapi> [MBRI
nte 65531 B
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* Setup - UltrayNC

Optional non-GPL addons recommended for Vista
Would you ke to dowrload them row

SCHook.dls 2 special haok di that warks under Vista, Without i, screen
83 updstes are slower undr Vista.

Cad e s nesded 1o be able to send ctaltdel i service mads under Vista

] Download Vists addons fles now
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* Setup - UltrayNC

Optional non-GPL Mirror Driver 1.0.5
Wouldyou ke to dowrload the mitor diver 7

This o civer pravides higher speed (for screen updates) and lowers the
cpuload by a 10 times factor

tworks for w2000, XP and Vista

Warning: Be aware that ot all video diivers/boards support i, even f it works
inmost cses. Use it at your on sks dhivers.ip willbe copied n the.
UliaV/NC instaliain folder. st cheok that the mirr ditver s no afeady
installe ese you could have two installed mitor divers on the machie.

Note: Instaling/Lrinstaling video divers recies o reboot the machiine.

Flease select whethe you would ike to dowrioad the i diver, then cick Next

[ Download the miror driver
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* Setup - UltrayNC

Select Additional Tasks
‘Which addional taks should be performed?

Selectthe addiional tasks you wauld ke Setup o perform whie instaling USVNC,
then olick Nes.

Server conliguration

Fiegiter UiV Server as a system service.

Start or estart UiaVNC service:

Create LiaVNC deskiop icons
Assosiate LlkaNC Viewet vith the vnc fle estension
[ UlnaVNC Server diiver install
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* Setup - UltrayNC

Ready to Install
Setup i naw reay t begin insaling LIraVNC on your computer.

Click Instll to continue with the instalation, orcick Back if you want o review or
change any seltings.

[Destinaton location:
C:\Program Fies\UliaVNE

Setup type:
Fullinstallation

Selected components:
UliaVNC Server
Ulia/NC Viewer

Start Menu folder:
UliayNC.
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Setup - UltraVNC

Installing
Flease wai while Setup insalls UlraVNC on your computer.

Extracting fls.
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Ultr@VNC Server Property Page
Incoming Comnections
ccept Socket Connections @boNething
Display Number or Prts to se:
Obisplay 1
OForts Main: @aute
Hetp:

Enable Javabiewer (Http Connect)
[ llow Loopback Connections.

[3apanese
[ospbackonly

Authentication
NC Password: | o
View-Orly Password: | eseee

[IReauire M5 Logon (UserPass./Domain)

File Transfer
ser mpersonation (for Service orly)
DSM Plugin

Ouse

When Last Clent Disconnects

Keyboard & House
[ pisable viswers inputs
[pisable Localinputs

Query an incaring connection
[Coisplay Query window

O Lock Warkstation (W2K) Timeout seconds
O Logoff Workstation

Default acton

Muli viewer connections
(® pisconnet al existing connections
(OKeep existing connections
(ORefuss the new connection
(ORefuss allnew connection

Remave fera (Vista)
Remove Wallpaper for Viewers
Enable Blank Maniar on Viewer Request
[oisable Only Inputs on Blanking Request
[JEnable Alpha-Blending Moritor Blanking
[ Capture Alpha-Blending
[pisableTraylcon

[ Forbid the user to close down WinVC
Default Server Screen Scale: 1/ |1

Logging
[JLog debug infos to the Win¥hC.log fils

Path:
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* Setup - UltrayNC

Information
Flease read the following important nformalion before contiuing.

When you are ready to continue with Setup, cick Nex.

UIN@VNE 1,082 Release - December 2009

Coppight (€} 2002:2008 UKGVNC Team - Al ights eserved

This program s free software; you can recstibute it and/or mody

it under the tems of the GNLI General Public License s published by
the Fiee Soltwate Foundation; sither version 2 ofthe License, o1

(st your option) any late version

This program s cstibuted inthe hape that it wil be useful,
butWITHOUT ANY WARRANTY. without even the implied wartanty of
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Completing the UltraVNC Setup
Wizard

Issued to: WNChvba

0 Obie Setup has finished installng Uli¥NC on your computer. The
applcaton may be launched by selecting the instalisd cons.

Cick Firsh to st Setup.
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Windous KP Professional Setup

De volgende lijst geeft de bestaande partities en niet-gepartitioneerde
ruinte op deze’ computer weer.

Gebruik PIJL-OMHOOG en PIJL-OMLAAG om een item in de lijst te selecteren.

© Druk op ENIER als u Windous XP op de geselocteerds partitie wilt
installeren.

= Druk op C als u een partitie in niet-gepartitioneerde ruinte wilt
maken.

= Druk op D als u de geselecteerde partitie wilt verwijderen.

schijf van 65531 MB, @ met ID @ op hus 8 Catapi> [MBRI

Partitie 1 [Nieuw Conbewerke)] 29996 MB < 29996 _MB urij>
Partitie 2 [Nieuw Conbewerke>] 35527 MB ¢ 35526 HB urij>
Niet-gepartitioneerde ruinte 8 MB

e o Ty 1 T e 7
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rojectisoftware\VNC_Starter_Se..
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File Edit Search View Format Language

cHHELGEI4hD|2eln

& usbdmreg

Fecorra

[ (HREY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Uwe
"Letters"="D,V,W"

[ (HREY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Uwe

[ (HREY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Uwe
mopen"=rexplorer trootd"

406 chars 450 byte Ln:1 Col:1 Sel:0 (0 bytes) in0 ranges
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Please select a language to use in
InfraRecorder,
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tecorder-installatie =)

Welkom bij de
InfraRecorder-installatiewizard

Osze wizad zl Infrecorder op u systeem nstaleren,
et worc anbevolen sl overie tospassingen o 2 siten
hvorens de mtalate e st DF sk e mogebic
{elevantssysteembsstanden b o werten zondet
Systeem cpmien op e macten starten

Kikop Volgends om verder te gasn.
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8 InfraRecorder-installatie

Licentieovereenkomst
Lees de lcentieaveresrkamst voordat u InfraRecarder nstalert

Druk op Page Down om de rest van de overeenkomst e zien.

‘G GENERAL PLELIC LICENSE
Version3, 23 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Faundation, Inc. <httpifsf.oraf>
Everyone s permited to copy and dtrbute verbatim copies
ofthiscense document, but changing i s not alowed,

Preamble

The GHU General Publc Lizense i a free, copyleftlcense for
Jsaftware and other kinds of works.

Kik op Akkoord om verder te gasn als u de overeenkomst acceptesrt. U most de
overeenkomst accepteren om InfraRecorder te installeren.
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8 InfraRecorder-installatie

Onderdelen kiezen
Kies de anderdslen die u il nstalren.

Selecteer de onderdelen die u it nstalleren en deselecteer weke u et i instaleren, Kk
op Volgende om verder te gaan.

Selecteer het nstalatietype: |

OF selecteer de optionele. InfraRecorder essentiéle bestanden (benodiad)
anderdslen die mosten
e e Start Menu snelappelingen

Bureaublad snelkoppeling

Srel starten snelkappeling

Taalbestanden

Vereiste ruinte: 10,1HB
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8 InfraRecorder-installatie

9

Intlliacai Kiezon p

Kies de map waarin u InfraRecorder wit installeren,

Setup 2al InfraRecorder in de volgende map nstalieren, Kik op Bladeren als  InfraRecorder
in een andere map il nstalren en selecteer deze. Kik op Instaleren om e instalatie to
beginen.

Installatimap

Vereiste ruinte: 10,1HB
Beschkbare nimte: 45.5G8
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8 InfraRecorder-installatie

Installatie voltooid
De installaie i succesvol valtooid,

vokood
@

Detalls tonen

Hiuloft TnstallSystern 12,45

<vorge[_afsiuten Anrueren





image169.jpeg
| Welcome to the FCleaner Setup
wizard
This il ntall Clzaner 1.27.1127 on our corpute,

Itis recommende that you close ol ther applications before
conliuing,

Click Nextto contine, o1 Cancel o exit Setup.
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Windous HP Professional Setup

De geselecteerde partitie is niet geformatteerd.
Setup zal de partitic nu formatteren.

Gebruik PIJL-OMHOOG en PIJL-OMLAAG om het geuenste hestandssysteem
te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Drals 0p ESC als u con andere partitic voor lindows XP wilt
selecteren.

estandssysteen (Snel)

Partitie formatteren als FAT-bestandssysteem

TR L TR I
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75! Setup - FCleaner,

License Agreement
Flease read the following important nformalion before contiving

Flease read the following Lizense Agreement. You must accept the tems o tis
greement before continuing with the installaion

[END-USER LICENSE AGREEMENT FOR FOlsaner
Ipottan - ead carefull:

This Enchlses Livense Agreement ('EULA") i a egal agreement between you
(eithe an inividul ot  single entiy) and the mentoned author o this Software for

e software prodct deriiied sbove, which ncludes computer software and may

include assosiated media, pinted mterials, and "orline" ot lectionic.
documertation "SOFTWARE PRODUCT"). By insaling, copying, o otherwise.
using the SOFTWARE PRODLCT, you gree o be bourid by the fems of this
EULA If you do ot agree o the tems o this EULA, do not nstall ot use the
SOFTWARE PRODLICT.

@1 accept the agreement

Ol donot acoept the agreement.
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75! Setup - FCleaner,

Select Destination Location
‘Where shauld FCleaner be nstaled?

] Setup wilinstal FCleaner inta the fllowing falder.

Ta continue, click Nest. If you would ke to select  diferent folder, lick Browse.

Atleast 300 ME of fiee sk space is requied.





image172.jpeg
75! Setup - FCleaner,

Select Start Menu Folder
‘Whers should Setup place the progran's shortcuts?

Soo s s ot e vkt oot

Ta continue, click Nest. If you would ke to select  diferent folder, lick Brawse.
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75! Setup - FCleaner,

Select Additional Tasks
‘Which addional taks should be performed?

Select the addiional tasks you would ke Setup o perform while nstaling FCleaner, then
Gk Next.

Addiional icons:
[ Create a desktop icon for FCleaner

Create a Duick Launch icon for Flearer
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75! Setup - FCleaner,

Ready to Install
Selup i naw ready ta begin instaling Fleaner an your compuler.

Click Instll to continue with the instalation, orcick Back if you want o review or
change any seltings.

[Destinaton location:
C:\Program Fes\FCleaer

Stat Menu folder:
Fleaner

‘Addiional tasks:
‘Addiional icons:
Create a Quick Launch icon for Flearer
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Completing the FCleaner Setup
Wizard

Setup

Setup has firished installng FCleaner on your computer. The
applcaton may be launched by selecting the instalied cons.

Cick Firsh to st Setup.

[ Launch FCleaner

I 4 (1] Vist the sponsor sie (Recisty Gear - A Windows Registy
Cleaner dnd Dptinizer)
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FCleaner,

@ FCleaner

Cleaner  Uninstaller  Startup Manager Tools - Options Status

Fleaner Options General Options

Langusge R s Getmore languages.

General Options Run FCleaner when Windows startup

0] Auto Clean up when Feleaner startup

[ Add"Run Feleaner” option to Recycle Bin context menu
Browser Cookies
[] Add"OpenFCleaner.” option to Recycle Bin context menu

Play sound afteranalyzing and cleaning

Custom Cleaner SecureDeletion [Norma fie deleton (Fester) v
Blog inknormal color [
Bloglinkhotcolor I

Command Parameter:

-AutoCleanup
Withthis parameter, FCleaner will do clean up'action automatically and then exit.
This parameter vill overwirite Auto Clean up whenFCleaner startup' option. (Note: In
“Auto Clean up’ or‘Command Line' mode, the analyze reportwill not be shown to
you)

Version 1.27.1127 C: [Systeem]  [50,78 G] ¥ 45,96 G Free Check forupdates
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FCleaner,

@ FCleaner

L7, Opschoner  Deinstallate

Fleaner opties

Algemene opties
Browser cookies

‘Aangepaste opschoner

Versie 1.27.1127

Opstartbehesr

Bt optes  Sous

‘Algemene opties

C: [systeem]

Taal Nederlands | Toevoegen... Meer talen ophalen

[ StartFCleanerviamesr Windows opstat

[ Automatisch opschonen wancer FCleaner opsat

[ "StrtFcleaner*optie aanPrullenbak contextmenstoevocgen

[ "openFCleaner."optie aan Prullenbak contextmeny toevoegen

Speel geluid of naanalyse en na opschonen

Verwijdering Normale bestandsverwijdering (sneller)
Bloglinknormale kar [N
Bloglinkwarmekleur [

Commando parameter:
-AutoCleanup

Met deze parameter, zal FCleaner een ‘opschoon'actie automatischuitvoeren en dan
afsluiten.Deze parameterzal de Automatischopschonenvianneer FCleaneropstart
optie overschriven. (Noot: In‘Automatische opschoon'of ‘Commandolin' modus,
het analyserapportnistgetoond worden)

15078 ] I 46,02 G vrij Nisuwere versie.
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Windous XP Professional Setup

Een ogenblik geduld.
Setup kopieert hestanden naar de Windouws-installatiemappen.
Dit kan enkele minuten duren.

Setup kopieert nu bestanden...
88x
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Setup - ClamWin Free Antivirus

Welcome to the ClamWin Free
@ antvirus Setup Wizard
i it Sl e Anivis 95 3 anyour computer

Itis recommende that you close ol ther applications before
conliuing,

Click Nextto continue, o1 Cancel o exit Setup.
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78! Setup - ClamWin Free Antivirus

License Agreement
Flease read the following important nformalion before contiving

Flease read the following Lizense Agreement. You must accept the tems o tis
greement before continuing with the installaion

[GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
[Version 2, June 1991

(Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Faundation, Inc.
159 Temple Flace - Site 330, Boston, MA 02111-1307, UsA

[Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
lof ths icense cocument, but changing it i not alowel.

@1 accept the agreement
Ol donot acoept the agreement.
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78! Setup - ClamWin Free Antivirus

Select Installation Options
Who should tis application be nstalled for?

Flease select whether you wish to make tis softwate avaiable to allusers or st
yoursel

® Anyone who uses tis computer (alusers)
© Ony for me (Admiristrator)
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78! Setup - ClamWin Free Antivirus

Select Destination Location
‘Where shauld Clanwin Free Aniivits be installed?

[ ] Setup willinstall ClanWin Free Antivius intathe following falder.

T cantinue, click Nest. If you would ke to select  diferent folder, lick Browse.

Atleast 20.3MB offee disk space s requied.
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78! Setup - ClamWin Free Antivirus

Ask Toolbar
Installthe Ask Toakbat fo Iteret Explorer and Firefox

The Ask Toolbar makes Web browsing more convenient
*Search the Wb anytime.

*Keep up to date on news, weather, and spotts

*Use convenient ool to enhance yout brawsing

D

[ installthe Ask Toobar

& [ searcn R R

By installing the Ask Toolbar you agree to the End User License
Agreement and the Privacy Policy.

End User License Agieement Piivacy Policy
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78! Setup - ClamWin Free Antivirus
Select Components

‘Which components should be instalic?

Selectthe components you want o nstal; cear the componerts you do not wart o
instalClick Next when you ae read) to cortinue.

[Custom Instatation

Itegraion with Windows Explorer
[ International Help Files
Duich Help Files

Curent selecton requies at lsast 47,7 MB of disk space.
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78! Setup - ClamWin Free Antivirus

Select Start Menu Folder
‘Whers should Setup place the progran's shortcuts?

Donttcreate a Start Menu folder
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78! Setup - ClamWin Free Antivirus

Select Additional Tasks
‘Which addional taks should be performed?

Selectthe addiional tasks you would ke Setup o perform while nstaling Clariwin Free:
Antivius, then click Next

Download
] Download Vinus Database Files. (Do not Select f you connect via a Prosy Server]
Aol cons:

[ Create a desktop icon
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78! Setup - ClamWin Free Antivirus

Ready to Install
Setup i now readly o begin insaling Claniwin Free Antivius on your computer.

Click Instll to continue with the instalation, orcick Back if you want o review or
change any seltings.

[Destinaton location:
C:\Progam Fes\Clariwin

Setup type:
Custom Installation

Selected components:
Clam Fils
Clawin Fes
Itegraton with Windons Explorer
Iternational Help Files
Dutch Help Files:
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xp
=
Landinstellingen =
U kunt Windows XP sanpassen voor verschillnde regio’s en talen. )
@@,  De landinstelingen bepalen hos getalen, valutas en datums worden
Q’ wesrgegeven. U kunt cok ondersteuring voor exra talen tosvosgen =n uw
locati wigigen.

D insteling voor Standaarden en notatiesis ingesteld op Nederlands
(Nederland] en de andinsteling is Nederland.

Kik op Aanpassen al u deze nstelingen viltwizigen. Aanpassen

Met behuip van dezs insteling kunt u tekst n verschilende talen invoeren via
verschilende invoemethaden en apparaten

De standaardinvoettaal on invasmethad s toetsenbardindeing Vererigde.
Staten [intemationaal)

Kik op Details ol u de huidige indeling wit wesrgeven of

wieigen. Detais.

o
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78! Setup - ClamWin Free Antivirus

Completing the ClamWin Free
Antivirus Setup Wizard

Setup has finished installng Claniwin Free Aniivitus on your
computer.

Cick Firsh to st Setup.
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9 ClamWin Preferences

Ensidlers | Lints | FieLocatons | Repors | Advarced
Gorera | Fitas | emelUpdaies | Prow | Scheduled Soans

[ Enable Automatic Virus Database Updates

Downcadsie: |

Update Frequency: Time:

Day Of The Wesk:

W if Vs database is Out of Date:
[ Update Vinus Databiase On Logan

[CINotity About New Clamiwin Releases
(No personalinformation s ransmitted during this check)
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¥ ClamWin Preferences

| Generd | Fites | Imemet Updstes | Proy | Scheced Scans |
Enaldlets | Umts | Flelocatons | Aepots | Advanced

ClamScan Locatian:

FreshClam Locator:

C\Program Files\ Clamwintbinfreshelam eve

Vitus Database Falder

C\Dosuments and Setings\All Usersh clamwindb
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FactoryLink 72 9

Tocnomatix

it ENGLISH [B= i [0 ruwcns | — ormseninl]

e | INSTALLATION

FACTORYLINK INSTALL

RELEASE NOTES ‘CUCK HERE TO INSTALL THE FACTORYLINK SYSTER,
READ THE LATEST RELEASE INCLUDING A SERVER, ONE CLENT, AND ALL OPTIONS.
NOTES FOR FACTORYLINK
REQUIREMENTS:
- WINDOWS 2000 572, WINDOWS XP OR WINDOWS 2003
SERVER
- ADMINISTRATOR PRIVILEGES

DOGUMENTATION

FACTORYLINK APPLICATIONS
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Shield Wize

Welcome to the InstallShield Wizard for
Tecnomatix FactoryLink 7.2.1

The InstalShisld® Wizard il instal Tecromatc

FactonLink 7.2.1 on your computer. To conlinue, oick.
Nest
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InstaliShield Wizard

License Agreement
Flease read the following iense sgresment carefuly

Press the PAGE DOWN o see therestof the agreemer.

TECNOMATIX TECHNOLOGIES, INC. (Tecnamati]
FactoLinkl]) Software Agreemerit

IF YOU 'LICENSEE") DO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS
ICONTAINED IN THIS AGREEMENT, FROMPTLY RETURN THE SDFTWARE
PRODLICT T0 WHICH THIS AGREEMENT APPLIES FOR A REFLIND OF THE
LICENSE FEE PAID BY LICENSEE FOR THE SOFTWARE PRODUCT.

LICENSEE SHALL EVIDENCE TS AGREEMENT T0 THE TERMS AND CONDITIONS
(OF THIS AGREEMENT BY (3] A PROCESS OR PROCEDLIRE DURING DRDERING,
Do you acoept all the terms of the preceding Lizense Agresment? If you chaase No, the.
setup will lose. To instal Tecnomat FactoryLink 721, you mst acoept this agreemernt
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InstaliShield Wizard

Installation Type

Please select 2 selup type.

€ Factorylink System
@ Select this option to instal typical client/server components. Recommendsd

for st server or standalone nstals.

@ FactoryLink Cient
@ Select tis aption t instal typica cent components. Fecommended fo most
Clert instal:

Destinaton Folder

C:\Program FlestTecnomatid, Browse.

G|
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InstaliShield Wizard

Typical/Custom
Selectthe Setup Type o nstal

Click the type of Setup you prefer then click Next.

 Typical Development Programis installed with all components andis corfigured as
 development sstem/client. Recommended for most
developrent insallatons.

& Typical Funtine Frogram s installed with ll components and s corfigured
5 3 untime system/ciient. Recommended for most
urtime instalaons.

" Custom Development Orly selected components are nstalld and corfigured s
 development sstem/clint. Onl for use by advanced

 Custom Runtime Orlyselected components are nstalld and corfigured s
 turvtime system/client. Oriy for use by advanced users
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InstaliShield Wizard

Start Copying Files
Fleview setings before copyng fles

Setup has enough informalion o sart copying the program fes. If you wart to review o1
change any settings, click Back. I you are satised with the settings, lick Net o begin
copying fls.

Curent Seings:

Setup Type:
Futime Client

Destinaton Dit
C:\Progiam FestTecnomatid,

Component st
Clent
Clent Buider
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InstaliShield Wizard

Setup Status

Tecnomati« FactoryLink 7.2.1 Setup i performing the requested aperatins.

Removing applications.

T 00
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Detail
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License Client/Server Settings

Please enter the name of the lcense server you wauld ke this clent ta
connect to. You only need to enter this informtion once. Do not change
the Port Number'below uniess drected to by support,

License Server: | SCADA-SERVER

Port Humber: 000
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InstallShield Wiz:

InstaliShield Wizard Complete

Setup has firished installng Tecnomali FactonLink 7.2.1 on
your computer.
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nitor Pro Ve

Welcome to Telemecanique. Monitor Pro Version 7.2 Service Pack 3 Installation

The InstalShield® Wizard vilnstal Telemecarique, Moritor Pro Version 7.2 Service Pack 3 on
your computer. To continue, cick Nex.
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k

Telemesariaue, Monir o Version 7.2 Service Pack 3 s confguing youtnew software
insalaton

Removing sppicalions
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Wl you lke to launch the DCOMz Lty now?

To assure proper commurication between the Mankar Pro System and s clints, t s recommended that you run the abave utlity. NOTE: Thi utity
must be run F you plen to use this machine as a Moritor Pro JNET Server

3 e
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DCOMWiz

This ity sets DCOM pemmissions t bpical values for unring a Factorylink.
server. It willpromptfor a domain and/or account under which the
FactonLink DCOM comporents should be un

It alows access to these components by any validated user i the specified

domain or group.
1 you do ot wank this type of access permited, select CANCEL, then use.
DCOMCrig to configure these setings manual.
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Account Info

Specily the account and password o be used fortunning
FactoLink DCOM comporents

The accaunt used should have local Adiristrator or Powerllser
fights on this computer.

IFyou ae in a Workgroup and not a Domain,then leave the
Domain field blank.

Domain

Usermane:

Passward:

[Administatar
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By notspeciying a doman, workgrou o i assumed.
) e roupnste has been speched, you MUST uss the SAME account: and password on sl cients and servers

E3 Anrueren
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De meeste talen zin al geinstalleerd. Als u extra talen wilt installeren, n toevoegen en uw
T~ Bestanden installeren voor complexe schitsystemen en talen die p Nederlands
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DCOMWiz - Protocols.

Is t K for DCOMWiz to update the DCOM protoc ist?
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DCOM Permissions have now been set.

ok
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InstaliShield Wizard Complete

Setup hs finished instaling Telemecarique, Moritor Pro Version 7.2 Servics Pack 3 on your
compuer.
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" ODBC-gegevensbronbeheer,

Suaupoganmes | Ticeren | Groepsgouizevebinding | It
GebuukersDSH spsteemDEN seserdsDSN

Systeemgegevensbronnen

Naam [ Sturprogramma Toevosgen

Een DDBCsysteemgegevensbron beval gegevens aver het tot stand
brengen van een verbinding me! de apgegeven gegevensvoorering.
Een systeemgegevensbron fs zichtbaar voor alle gebrikers van deze
compute, inchusief NT services.

[ Annuleren
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Nieuwe gegevensbron maken voor SOL Server

Met deze wizard mask u een ODBC-gegevensbion die u kunt gebiiken
voar het maken van een verbinding met SQL Server.

‘Weke nasm wiltu gebtuken voor de gegevensbron?

Naa: [MyFink

Hoe wit u de gegevensbion beschriven?

Beschiving:
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Ondersteuning voor de nieuwste:
hardware en software,

Windows® YP Professional ondersteunt een groot aantal
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Beveilig uw computer beter

Met behulp van Autormatische updates kan regelmatia worden gecontroleerd of er belangrijke updates voor ww computer

zijn en deze kunnen automatisch worden geinstalleerd. Deze updates zin bijvoorbeeld beveiligingspatches, essentiele
updates en sevicepacks.

- Mijn computer beter beveiligen met behulp van Automatische
updates

(aanbevolen)

' o Automatische updates nu niet inschakelen

Als u Autornatische updates nu niet inschakel is uw computer kwetshaar voor virussen en andere aanvallen,

@)

Kiik hier
of druk op F1 voor hulp.

Er worden geen gegevens verzameld die kunnen worden gebruikt om u te identificeren
of om contact met u op te nemen. Raadpleeg de Privacyerkdaring van Windows Update
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Wie gaat deze computer gebruiken?

Geef de namen van de gebruikers van deze computer op. Windows maakt voor elke gebruiker een aparte account zodatu de
manier kunt aanpassen waarop Windows gegevens organiseert en weergeefl waarop bestanden en computerinstelingen
worden beschermd en waarop het bureaublad aan persoonlijke voorkeursn worden aangepast.

Uw naam
Tweede gebruiker:
Derde gebruiker:

Vierde gebruiker:

Viffde gebruiker:

Deze namen worden in alfabetische volgorde in hetwelkomstscherm weergegeven. Kiik als uWindows
start, 0p uw naam in hetwelkomstscherm om te beginnen. U kunt, nadat uWindows hebt geinstalleerd,
wathtwoorden instellen en de machtigingen voor elke gebruiker beperken of meer gebruikersaccounts
toevaegen. Kilk op Configuratiescherm in het menu Start en vervalgens op Gebruikersaccounts.

@)

Kiik hier

of druk op F1 voor hulp.
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Kies uw zoek- en installatie-opties.
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Wachtwoord voor Operator instellen

&

U bent sangemeld as Dperator. U hebt asngegeven dat u het wachtwoord voor de
Iokele gebruikersaccount oprieuw wit insellen.

Het oprieum instellen van dit wachiwoord kan tot arherstelbaar veries van gegevens
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orberekbaar te maken nadat het wachiwoord oprieu s ngesteld

Dit gegevensveiiiss esch op warneet de gebiuiker zch de volgende ke afmeldt

bk deze opdiacht aleen as u het wachtwaord bent vergeten en u geen
wachtwoordhersteliskette hebt. Diuk op CTRL#ALT+DELETE en kik op Wachtwoord
wigigen als u het huidige wachtwoord weet en hetwit veranderen.

Kik op Help voor mee informie.





image51.jpeg
Wachtwoord voor Operator instellen

Nisuw wachtwoord:

Bevestg het wachtwoord:

) Alsuop OK KL heeft it et volgende esutaat

©  Delokale gebuikersaccount zal et diecte ingang geen
toegang meet hebben tot lle gecodeerds bestanden,
opgeslagen wachtwoarden en persaorlike
Eventuele wachtwoardhersteldiskeltes die u hebt gemaakt, zin
et meer te gebiuken

Al u op Annuleren Kikt wordk het wachtwoord riet veranderd en zulen er
geen gegevens veilren gan.





image52.jpeg
Eigenschappen voor Operator

[‘Algemeen | Lt van | Fofel]

Volledige naam:

Beschiving:

Gisbiiker moet wachtwoord bi volgends sanmelding wiigen
[ Gebruiker kan wachtwoord riet wizigen

achiwoord verloapt noait
[ ccountis vitgsschakeld

Accourtis vergiendeld





image53.jpeg
Eigenschappen voor Operator

[ Asomeen] Tivan | Poel|

Lidvar:

Gaammsiaton
Gocouirs

Toevoegen..] | Venwideren
[Tomparsn |





image54.jpeg
Eigenschappen voor Energiebeheer,

Energebeheerschema’s | Geavanceerd | Slaspstand | Noodvaeding

Selectest het energiebeheescherna met de meest geschikie
instelingen voor deze computer. Door onderstasnde nstelingen
te wizigen, 2al het opgegeven scherna worden aangepast.

Energiebeheerschema's

T ———
[emidonn]

Instelingen voot het energisbshestschemai Thiskantoor

Beeldscherm uitschakelers | Na 20 minuten

Vaste schiven uitschakeler: |Noait

Systeem op standby:





image55.jpeg
HP Display Solutions

Lo FEET

4. .o " —
HQ

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, LP.





image56.jpeg
@ |Hewlett Packard - Documentation

Gebruikershandieiding
HP Display Assistant Gebruikershandieiding

Optimale monitorprestaties behalen

Informatiebestand monitorstuurprogramma

Informatie over software voor automatisch aanpassen van het beeld
Informatie over HP Display LiteSaver

Informatiebestand voor Pivot Pro

Vereisten voor TCO Displays 5.0

Belangrijke veiligheidsinformatie

HP Wereldwide garantie en technische ondersteuning

Software

HP Display Assistant installeren
fiionitorstutrprogramima installerer

Software voor automatisch aanpassen starten
HP Display LiteSaver installeren

Pivt Pro installeren

PDF Complste installeren vanaf de cd





image57.jpeg
Q HP Display Installer

D volgends beeldschermen zin gedelectzerd:
HP Compaq LA95 LCD Moniar Versie 1.0.0.0)
HP Compaq LA195 LCD Moriar [Versie 1.0.0.0)
HP Compaq LA1951 LCD Moniar Versie 1.0.0.0)

Kik op Volgende om de volgende sturprogrammas e instalerer:
HP Compaq LA19S LED Moritar Versie 1.0.0.0]
HP Compaq LA195 LED Moritor Versie 1.0.0.0)
HP Compaq LA195 LED Moritor Versie 1.0.0.0)

Volgende >

Anrueren





image58.jpeg
Q HP Display Installer

D besldschemsturprogrammals 2in op tn systeem geinstalieerd.

Valacien





image59.jpeg
@ |Hewlett Packard - Documentation

Gebruikershandieiding
HP Display Assistant Gebruikershandieiding

Optimale monitorprestaties behalen

Informatiebestand monitorstuurprogramma

Informatie over software voor automatisch aanpassen van het beeld
Informatie over HP Display LiteSaver

Informatiebestand voor Pivot Pro

Vereisten voor TCO Displays 5.0

Belangrijke veiligheidsinformatie

HP Wereldwide garantie en technische ondersteuning

Software

P Display Assistant installerert
Wonitorstuurprogramma installeren

Software voor automatisch aanpassen starten
HP Display LiteSaver installeren

Pivot Pro installeren

PDF Complete installeren vanaf de cd





image60.jpeg
o




image61.jpeg
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&4 HP Display LiteSaver utility - InstallShield Wizard

License Agreement
Please read the following icense agresment carefuly.
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[PLEASE READ CAREFLLLY: THE USE OF SOFTWARE AVAILABLE AT THIS SITE 15 -
ISUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS THAT FOLLOW, F YOL AGREE TO THESE
[TERMS, PLEASE CHOOSE THE "1 ACCEPT" OPTION LOCATED ADJACENT TO THE

ISCREEN WHERE THIS AGREEMENT I3 DISPLAYED. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE
ILICENSE TERWS, PLEASE CHOOSE THE 1 DO NOT ACCEPT® OPTION AND DG NOT
IDOWNLOAD ANY SOFTWARE FROM THIS SITE,

JEnd User License Agreement
IPLEASE READ CARELLLY BEFORE LISING THIS EQUIPMENT: This EncHUser
license Agreement (‘EULA")is 3 legal agreement betwesn (2) you (skther
lan incvicual or » ingle entity) and (b) Hewlett-Packard Company ('HP"
that governs your use of any Software Product, nstalled on or made
Javaiable by HP for use with your HP product (P Product”), that s ot

& Taccept the terms n the cense agreement.

" Tdo ot accept the terms inthe fcense agreement
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Shield Wize

Welcome to the InstallShield Wizard for HP
Display LiteSaver

The InstalShielde Wizard villinstal HP Display LieSaver
onyour computer. To cortinue, cick Nex.





image70.jpeg
InstaliShield Wizard
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Flease read the following iense agresment carefuly
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[END-USER LICENSE AGREEMENT

PLEASE READ CAREULLY BEFORE USING THIS EQUIPMENT:

This Enchlser iense Agreement ["EULA")is 2 legal agreemert between
() you either an individual ot a singl entiy) and (o] HewlettPackard
Company ['HF] that governs yout s of ary Soltwate Product,installed on
ot made avaiable by HP for s vith your HP computer product

['HP Hardware"] that s ot ctherwise subject 1o a witen icense agresment
betuieen you and HP ot it supples. The tem "Software Product” means
computer software and may include associated media, pinted materials and

Do you accept allthe terms of the preceding Lizense Agreement? If you choase No, the.
setup will lose. To installHP Disply LiteSaver, you mst acoept this agreemert
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InstaliShield Wizard

Setup Type
Choose the setup tpe that best suts your needs.

Click the tpe of Setup you prefer.

Desciption

Installsthe HP Display LteSaver
Application and elated Help fls.
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Setup Status
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Eigenschappen voor Taakbalk en menu Start Px
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‘Automatische updates
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<C> Copyright 1985-2081 Microsoft Corp.
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